**。**

山东省普通中小学校办学条件标准

**山东省教育厅**

**山东省机构编制委员会办公室**

**山东省发展改革委员会**

**山东省财政厅**

**山东省国土资源厅**

**山东省住房与城乡建设厅**

**2016年6月**

前 言

为适应新形势下教育教学改革，推动中小学办学条件标准化建设，推进基础教育均衡发展，根据《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020年）》和《山东省关于推进基础教育综合改革的意见》(鲁办发〔2014〕55号)规定，以《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）、《农村普通中小学建设标准》（建标109——2008）为主要依据，参照江苏、浙江、北京等外地标准，结合我省实际，对《山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）》和《〈山东省普通中小学基本办学条件标准（试行）〉补充规定》进行修订，形成了《山东省普通中小学校办学条件标准》。

本标准共分八章四十五条,包括总则，设置与规划，建设用地，校舍建筑，教育装备，师资配备，经费保障和附则。

目 录

第一章 总则…………………………………………（）

第二章 设置与规划…………………………………（）

第三章 建设用地……………………………………（）

第四章 校舍建筑……………………………………（）

第五章 教育装备……………………………………（）

第六章 师资配备……………………………………（）

第七章 经费保障……………………………………（）

第八章 附则…………………………………………（）

附录一

山东省普通中小学校舍用房配置标准及面积指标……（）

附录二

山东省普通中小学教育教学装备配备目录……………（）

附录三

本标准用词说明…………………………………………（）

附件

《山东省普通中小学校办学条件标准》条文说明 …（）

第一章 总 则

**第一条** 为贯彻落实《中华人民共和国教育法》和《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》，适应基础教育综合改革和教育现代化需要，促进全省普通中小学校（以下简称学校）均衡发展，合理配置教育资源，创造适合青少年德智体美全面发展的办学条件和育人环境，根据国家有关标准和规范，结合我省社会与经济发展水平，特制定本标准。

**第二条** 本标准是全省各级人民政府规划、建设学校和配备学校教育装备以及管理学校的依据，是有关部门编制、评估和审批学校建设项目建议书、可行性研究报告、校园规划设计和建设用地的依据，也是对工程项目建设过程监督以及对新建学校办学条件情况检查评估的依据。

**第三条** 本标准适用于普通非完全小学、完全小学、初级中学、九年制学校和高级中学。

**第四条** 本标准分为三类。其中，标准Ⅰ为基本标准，标准Ⅱ为较高标准，标准Ⅲ为高标准。各地区可根据实际选用相应标准。选用标准Ⅰ的地区，应创造条件，逐步达到标准Ⅱ的要求。

**第五条** 新建学校土地规划和校舍建筑应不低于本标准要求，其他学校应参照本标准逐步改建和扩建。

为促进义务教育均衡发展，县域内义务教育学校应选用同一个类别的办学条件标准Ⅰ、标准Ⅱ、标准Ⅲ的选用，可以县（市、区）为单位，也可以设区的市为单位统一选用。

**第六条** 本标准将普通中小学的校舍用房分为必配用房和选配用房，以适应不同地区和不同类型学校建设需要。分期建设的学校，首期建成的校舍应符合必配用房的建筑面积。

**第七条** 学校建设必须贯彻安全、适用、经济、美观的原则，首先保证师生安全，在抗御重大意外自然灾害时，学校可作为周边地区的紧急避难疏散场所。

**第八条** 学校建设应先规划后建设。学校建设应统筹规划、合理布局，符合城乡及城镇化建设规划。结合本地区的人口及生源实际情况，建设资源节约型和环境友好型的绿色校园。规划时应为学校留有发展空间和余地。

**第九条** 学校建设和教育装备除执行本标准外，尚应符合国家和省现行相关标准与规范。

第二章 设置与规划

**第一节 学校设置**

**第十条** 学校的设置应根据城乡及城镇化建设规划要求，结合人口密度、生源分布、就学半径、市政交通、周边环境、地形地貌等综合条件确定，坚持实事求是、可持续发展的原则，并充分考虑生源变化趋势，科学合理布点。

**第十一条** 学校服务范围应以保障学生就近接受义务教育，高中相对集中为原则。根据学校办学规模和方便学生就读等因素确定。学校服务范围较大、学生就读较远的地区，宜根据实际情况，规划建设寄宿制学校。人口稀少、地处偏远、交通不便的地方，应保留或设置非完全小学（教学点）。

**第十二条** 普通高级中学应独立设置。

**第二节 学校规模**

**第十三条** 学校的建设规模，应按批准的办学规模和相应的建筑面积指标及选配校舍用房的建筑面积确定。建设规模按学校类别和不同的办学规模分类。

**第十四条** 学校的适宜办学规模和班额应为:

一、非完全小学：2～4个班，每班不超过30人。

二、完全小学：12～36个班，每班不超过45人。

三、九年制学校：18～45个班，小学部每班不超过45人，初中部每班不超过50人。

四、初级中学：12～36个班，每班不超过50人。

五、高级中学：24～60个班，每班不超过50人。

有条件的地区可推行小班化教学。

**第四节 选址与规划**

**第十五条** 新建学校选址应符合下列规定：

一、应选在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段，具备提供市政基础设施和校内布置运动场地的条件。

二、严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的现行国家防护标准的有关规定。

三、应远离集贸市场、娱乐场所、高压变配电所、殡仪馆、医院的传染病房及太平间等建筑。与危化品、易燃易爆场所间的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。

四、严禁高压电线、长输燃气管道、输油管道及通航河道穿越或跨越学校校园；当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

五、教学区的声环境质量应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》。主要教学用房的外墙与铁路路轨的距离不应小于300米，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80米。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。

六、学校周界外25m范围内邻里建筑处的噪声级不应超过现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》有关规定的限值。

七、学校周边应有良好的交通条件，与学校毗邻的主干道应设置适当的安全措施，以保障学生安全跨越。

**第十六条** 新建学校应按照必配用房和选配用房进行校园总体规划。总体规划设计应因地制宜，合理利用地形、地貌，并根据需要适当预留发展用地；应按照“功能分区合理、节约资源、保护环境、绿色校园”的原则。并应符合下列要求：

一、校园总平面应按教学、体育运动、生活等不同功能进行分区，合理布局。各区之间要联系方便，互不干扰。

二、教学区的教室、图书阅览室、实验用房等应布置在校园的安静区域，且应根据其功能和使用要求设置，以便于使用。教室应有良好的建筑朝向。

三、体育活动场地与教学用房应有合理的间距。环形跑道的田径场地和球类场地，其纵轴宜南北方向布置。

四、校园内各建筑之间、校内建筑与校外相邻建筑之间的间距应符合国家现行标准、规范、消防、卫生防护、日照等有关规定。

五、学校主要出入口的位置，应有利于人流疏散，不宜紧靠交通主干道。校门外侧应留有缓冲场地并设置警示标志。有条件的应在校门口设置临时停车场地。校内停车场地应设置在方便出入的位置，不宜紧邻运动场地。

六、校园内的主要交通道路应根据人流、车流和消防要求布置，路线应便捷、通畅。校园道路不应穿越体育活动场地。

七、校园建筑应合理组合，建筑形式和风格应体现教育建筑的文化内涵。校园绿化应结合建筑景观统一规划设计和建设。

八、校园内室外给排水、燃气、热力、电力、通讯、网路等地下管线，应根据校园总体规划的要求合理布置。变配电系统应独立设置。

九、校园内应设置独立的旗杆、旗台，位置宜在主要运动场区或校园中心广场的显要位置。

十、校园应设围墙、校门、门卫传达室，并设置安防设施。

第三章 建设用地

**第一节 建设用地组成**

**第十七条** 学校建设用地包括建筑用地、体育活动用地、绿化用地和停车场用地等。

一、建筑用地包括建筑物、构筑物首层占地面积，建筑物周围的通道和小型活动场地，房前屋后零星绿地等。建筑用地根据建筑面积、建筑层数、建筑间距等因素确定。

二、体育活动用地包括环形田径运动场地、球类场地、固定体育器械场地，以及小学生游戏场地。环形田径运动场地应内设足球场。篮球、排球场地数量比例宜为2：1，学校可根据体育教学、活动的实际需要调整此比例或建设其他球类场地。

体育场地应符合国家《中小学体育器材和场地》（GB/T19851－2005）和环保等相关标准。体育场地宜为符合相关规范、标准要求材质的地面，跑道、足球和排球场地、固定体育器械场地不得为硬质地面。对社区开放的运动场地，其周边应设置隔离设施。体育活动场地配置应符合表3—1的规定。

**表3-1 体育活动用地配置表 单位：片、m2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 校  类 别 | 办学  规模 | 田径场（㎡） | | | 篮球场 | 排球场 | 中学器械场地与  小学游戏场地 （㎡） | | | | 总面积（㎡） |
| 200m | 300m | 400m |
| 5834 | 9617 | 16034 | 608 | 360 | 100 | 150 | 200 | 300 |  |
| 非完全  小学 | 4班 | 60M×4  (633) |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 833 |
| 完全  小学 | 6班 | 100M×4  +小足球场 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2516 |
| 12班 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 7002 |
| 18班 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 7610 |
| 24班 |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 11853 |
| 30班 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 12461 |
| 36班 |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 13069 |
| 九年制学校 | 18班 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 7610 |
| 27班 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 12461 |
| 36班 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 19486 |
| 45班 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 1 | 20504 |
| 初级  中学 | 12班 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6902 |
| 18班 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 11293 |
| 24班 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 11703 |
| 30班 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 12361 |
| 36班 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 19386 |
| 高级  中学  （一） | 24班 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 11753 |
| 30班 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 12411 |
| 36班 |  |  | 1 | 4 | 2 |  |  | 1 |  | 19436 |
| 48班 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  |  | 1 | 20484 |
| 60班 |  |  | 1 | 7 | 3 |  |  |  | 1 | 21670 |
| 高级  中学  （二） | 24班 |  | 1 |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  | 12969 |
| 30班 |  | 1 |  | 5 | 2 |  |  | 1 |  | 13627 |
| 36班 |  |  | 1 | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 21042 |
| 48班 |  |  | 1 | 8 | 4 |  |  |  | 1 | 22678 |
| 60班 |  |  | 1 | 10 | 5 |  |  |  | 1 | 24214 |

注：1.本指标适用于小学、初中、九年制学校各类标准。“高级中学（一）”适用于高级中学标准Ⅰ，“高级中学（二）” 适用于高级中学标准Ⅱ、标准Ⅲ。

2.6个班的完全小学，可只设100M×4直跑道和小足球场，不设环形跑道，体育用地指标为2516 **m2**。有条件的可设置不低于150米环形跑道（含60米直跑道及小足球场），体育用地指标为3818 **m2**。

3.200、300、400米环形跑道田径场，均应含100米直跑道。

三、绿化用地包括房前屋后、道路两旁的零星绿地和集中绿地、小学自然科学园地或中学生物园地。学校绿地率为35%，其中集中绿地小学不宜低于生均3㎡，中学4㎡，城市中心城区学校集中绿地一般不宜低于小学生均2 ㎡，中学3㎡。

四、停车场用地包括机动车停车场地和非机动车停车场地。机动车停车场地（包括地上、地下）按教职工编制数的50%配置，每个停车位面积30m²。非机动车停车场地，按初二以上中学生数的80%设置，每个车位面积为1㎡。新建学校在用地紧张情况下，提倡建设地下停车场。

提倡绿化地与停车场地结合建设。城市学校用地紧张且无法扩展的，可在保障学生安全和健康的前提下利用地下或楼顶等空间。

**第二节 建设用地面积**

**第十八条** 建筑用地面积按确定的建筑容积率(非完全小学不宜大于 0.30,完全小学不宜大于 0.70,中学不宜大于 0.80)计算,公式如下:

建筑用地面积=建筑面积/建筑容积率

**第十九条** 学校建设用地面积应符合表3-2～3-6的规定。寄宿制及有选配用房学校的用地面积，应为表3-2～3-5建设用地面积指标加上寄宿生生活用房及选配用房用地面积。学校选配用房和寄宿生生活用房用地面积，依据表4-6规定的使用面积定额，按照相应使用面积系数（K值）和容积率计算。

新建学校规划时，占地面积应按不低于标准Ⅱ的指标进行规划。

表3-2 完全小学学校建设用地面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 学校  规模 | 建设用地指标 | | | | | |
| 建筑用地 | 体育用地 | 集中绿化用地 | 停车场  用地 | 用地  总面积 | 生均占地面积 |
| 标准Ⅰ | 6班 | 3080 | 2516 | 810 | 213 | 6619 | 24.52 |
| 12班 | 5700 | 7002 | 1620 | 426 | 14748 | 27.31 |
| 18班 | 7526 | 7610 | 2430 | 639 | 18205 | 22.48 |
| 24班 | 9667 | 11853 | 3240 | 853 | 25613 | 23.72 |
| 30班 | 11679 | 12461 | 4050 | 1066 | 29256 | 21.67 |
| 36班 | 13733 | 13069 | 4860 | 1279 | 32941 | 20.35 |
| 标准Ⅱ | 6班 | 3080 | 2516 | 810 | 213 | 6619 | 24.52 |
| 12班 | 6471 | 7002 | 1620 | 426 | 15519 | 28.74 |
| 18班 | 8654 | 7610 | 2430 | 639 | 19333 | 23.87 |
| 24班 | 11281 | 11853 | 3240 | 853 | 27227 | 25.21 |
| 30班 | 13236 | 12461 | 4050 | 1066 | 30813 | 22.83 |
| 36班 | 15290 | 13069 | 4860 | 1279 | 34498 | 21.31 |
| 标准Ⅲ | 6班 | 3660 | 2516 | 810 | 213 | 7199 | 26.66 |
| 12班 | 7493 | 7002 | 1620 | 426 | 16541 | 30.64 |
| 18班 | 10807 | 7610 | 2430 | 639 | 21486 | 26.51 |
| 24班 | 13921 | 11853 | 3240 | 853 | 29867 | 27.66 |
| 30班 | 16676 | 12461 | 4050 | 1066 | 34253 | 25.38 |
| 36班 | 18796 | 13069 | 4860 | 1279 | 38004 | 23.47 |

注：按建筑容积率0.7计算建筑用地，集中绿化地按生均3㎡计算。不含寄宿生用房及选配用房用地面积。建设地下停车场的，相应面积指标可依据实际情况适当减少。

表3-3 九年制学校建设用地面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 学校  规模 | 建设用地指标 | | | | | |
| 建筑用地 | 体育用地 | 集中绿化用地 | 停车场用地 | 用地  总面积 | 生均占地面积 |
| 标准Ⅰ | 18班 | 8428 | 7610 | 2520 | 920 | 19478 | 23.19 |
| 27班 | 10863 | 12461 | 3780 | 1379 | 28483 | 22.61 |
| 36班 | 13700 | 19486 | 5040 | 1839 | 40065 | 23.85 |
| 45班 | 16454 | 20504 | 6300 | 2299 | 45557 | 21.69 |
| 标准Ⅱ | 18班 | 9448 | 7610 | 2520 | 920 | 20498 | 24.40 |
| 27班 | 12675 | 12461 | 3780 | 1379 | 30295 | 24.04 |
| 36班 | 15841 | 19486 | 5040 | 1839 | 42206 | 25.12 |
| 45班 | 19363 | 20504 | 6300 | 2299 | 48466 | 23.08 |
| 标准Ⅲ | 18班 | 11596 | 7610 | 2520 | 920 | 22646 | 26.96 |
| 27班 | 14779 | 12461 | 3780 | 1379 | 32399 | 25.71 |
| 36班 | 18346 | 19486 | 5040 | 1839 | 44711 | 26.61 |
| 45班 | 21603 | 20504 | 6300 | 2299 | 50706 | 24.14 |

注：按建筑容积率0.8计算建筑用地，集中绿化地按生均面积3㎡计算。不含寄宿生用房及选配用房用地面积。建设地下停车场的，相应面积指标可依据实际情况适当减少。

表3-4 初级中学学校建设用地面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 学校  规模 | 建设用地指标 | | | | | |
| 建筑用地 | 体育用地 | 集中绿化用地 | 停车场用地 | 用地  总面积 | 生均占地面积 |
| 标准Ⅰ | 12班 | 6556 | 6902 | 2400 | 987 | 16845 | 28.09 |
| 18班 | 8369 | 11293 | 3600 | 1480 | 24742 | 27.49 |
| 24班 | 10865 | 11703 | 4800 | 1973 | 29341 | 24.45 |
| 30班 | 13031 | 12361 | 6000 | 2467 | 33859 | 22.57 |
| 36班 | 15390 | 19386 | 7200 | 2960 | 44936 | 24.96 |
| 标准Ⅱ | 12班 | 6756 | 6902 | 2400 | 987 | 17045 | 28.40 |
| 18班 | 9881 | 11293 | 3600 | 1480 | 26254 | 29.17 |
| 24班 | 13231 | 11703 | 4800 | 1973 | 31707 | 26.42 |
| 30班 | 16090 | 12361 | 6000 | 2467 | 36918 | 24.61 |
| 36班 | 18248 | 19386 | 7200 | 2960 | 47794 | 26.55 |
| 标准Ⅲ | 12班 | 9302 | 6902 | 2400 | 987 | 19591 | 32.65 |
| 18班 | 12865 | 11293 | 3600 | 1480 | 29238 | 32.48 |
| 24班 | 16135 | 11703 | 4800 | 1973 | 34611 | 28.84 |
| 30班 | 18479 | 12361 | 6000 | 2467 | 39307 | 26.20 |
| 36班 | 20804 | 19386 | 7200 | 2960 | 50350 | 27.97 |

注：按建筑容积率0.8计算建筑用地，集中绿化地按生均4㎡计算。不含寄宿生用房及选配用房用地面积。建设地下停车场的，相应面积指标可依据实际情况适当减少。

表3-5 普通高中学校建设用地面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 学校  规模 | 建设用地指标 | | | | | |
| 建筑用地 | 体育用地 | 集中绿化用地 | 停车场用地 | 用地  总面积 | 生均占地面积 |
| 标准Ⅰ | 24班 | 11988 | 11753 | 4800 | 2400 | 30941 | 25.78 |
| 30班 | 14128 | 12411 | 6000 | 3000 | 35539 | 23.69 |
| 36班 | 16366 | 19436 | 7200 | 3600 | 46602 | 25.89 |
| 48班 | 21678 | 20484 | 9600 | 4800 | 56562 | 23.53 |
| 60班 | 26403 | 21670 | 12000 | 6000 | 66073 | 22.02 |
| 标准Ⅱ | 24班 | 16054 | 12969 | 4800 | 2400 | 36223 | 30.19 |
| 30班 | 18394 | 13627 | 6000 | 3000 | 41021 | 27.35 |
| 36班 | 21746 | 21042 | 7200 | 3600 | 53588 | 29.77 |
| 48班 | 27273 | 22678 | 9600 | 4800 | 64351 | 26.78 |
| 60班 | 31823 | 24214 | 12000 | 6000 | 74037 | 24.68 |
| 标准Ⅲ | 24班 | 19066 | 12969 | 4800 | 2400 | 39235 | 32.7 |
| 30班 | 21579 | 13627 | 6000 | 3000 | 44206 | 29.47 |
| 36班 | 24954 | 21042 | 7200 | 3600 | 56796 | 31.55 |
| 48班 | 31865 | 22678 | 9600 | 4800 | 68943 | 28.69 |
| 60班 | 37106 | 24214 | 12000 | 6000 | 79320 | 26.44 |

注：按建筑容积率0.8计算建筑用地，集中绿化地按生均4㎡计算。不含寄宿生用房及选配用房用地面积。建设地下停车场的，相应面积指标可依据实际情况适当减少。

第四章 校舍建筑

**第一节 校舍建筑构成**

**第二十条** 学校校舍建筑项目包括教学及辅助用房、办公用房、后勤及生活用房。

一、教学及辅助用房包括教室、专用教室、公共教学用房及相应的辅助用房，根据需要设立的特殊教育资源教室。

1.教室包括普通教室、机动教室或普通高中的选修教室。可根据情况设置适量教师休息室。

2.专用教室包括科学教室、理化生实验室、音乐教室、舞蹈教室、器乐训练室、美术教室、书法教室、史地教室、计算机教室、综合实践活动室、技术教室及相应的辅助用房。可选择配备演示实验室（中学）、综合实验室（中学）及相应的辅助用房。

3.公共教学用房包括多功能教室及辅房、合班教室、图书阅览室、自动录播教室、学生活动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、体育活动室、体育器材室及辅助用房。可选择配备心理活动室、创新实验室（中学）、学科拓展实验室（中学）、科学探究活动室（小学）、室内游泳池及相应的辅助用房。留守儿童较多的学校宜设立留守儿童活动室，也可与阅览室或其他专用教室合用。

4.招收残疾学生5人以上的学校，应设置特殊教育资源教室。不足5人的，由所在区域教育行政部门统筹规划资源教室的布局，辐射片区所有随班就读学生，实现资源共享。

二、办公用房包括行政管理用房、教师办公（教研）室、网络控制室、安防监控室、广播社团活动室、卫生保健室、会议接待室等。

三、后勤及生活用房包括教工厨房餐厅、总务用房、传达值宿室、饮水间（处）、开水房、配电房、厕所等。可选择配备教工值班宿舍、室外厕所、地上（地下）停车库等。非寄宿制学校可根据需要，选择配备学生厨房餐厅、社会供餐暂存室。

寄宿制学校应配备学生厨房餐厅、学生宿舍、浴室、教工值班宿舍。

农村学校可根据需要设置单职工宿舍。或以乡镇、学区为单位设置教职工周转房。

**第二节 校舍建筑面积**

**第二十一条** 学校校舍必配用房建筑面积指标应符合表4－1～表4-5的规定。计算公式为：建筑面积=使用面积÷使用面积系数（K值）

本节校舍建筑面积指标，不含选配用房、根据需要设置的用房、单职工宿舍、特殊教育资源教室和寄宿制学校学生生活用房。根据实际需求，需建设上述用房时，应另行追加面积指标。学校部分选配用房及寄宿生生活用房使用面积指标见表4-6。

表4-1 非完全小学校舍必配用房建筑面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别与规模 | | 使用面积系数（K） | 建筑面积指标 | | | | | |
| 使用面积 | | | | 建筑  面积 | 生均  指标 |
| 教学及辅助用房 | 办公  用房 | 后勤及生活用房 | 使用  面积  合计 |
| 标准Ⅰ | 2班60人 | 0.7 | 218 | 30 | 101 | 349 | 499 | 8.32 |
| 3班90人 | 298 | 35 | 116 | 449 | 641 | 7.12 |
| 4班120人 | 464 | 45 | 136 | 645 | 921 | 7.68 |
| 标准Ⅱ | 2班60人 | 0.7 | 260 | 30 | 101 | 391 | 559 | 9.32 |
| 3班90人 | 298 | 50 | 116 | 464 | 663 | 7.37 |
| 4班120人 | 484 | 75 | 136 | 695 | 993 | 8.28 |
| 标准Ⅲ | 2班60人 | 0.7 | 258 | 30 | 101 | 389 | 556 | 9.27 |
| 3班90人 | 370 | 50 | 116 | 536 | 766 | 8.51 |
| 4班120人 | 484 | 75 | 136 | 695 | 993 | 8.28 |

注：校舍建筑为平房时使用面积系数（K）按0.8计算。

表4-2 完全小学校舍必配用房建筑面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别与规模 | | 使用面积系数（K） | 建筑面积指标 | | | | | |
| 使用面积 | | | | 建筑  面积 | 生均  指标 |
| 教学及辅助用房 | 办公  用房 | 后勤及生活用房 | 使用  面积  合计 |
| 标准Ⅰ | 6班270人 | 0.6 | 1006 | 136 | 152 | 1294 | 2156 | 7.99 |
| 12班540人 | 1861 | 275 | 258 | 2394 | 3990 | 7.39 |
| 18班810人 | 2463 | 355 | 343 | 3161 | 5268 | 6.50 |
| 24班1080人 | 3146 | 474 | 440 | 4060 | 6767 | 6.27 |
| 30班1350人 | 3801 | 580 | 524 | 4905 | 8175 | 6.06 |
| 36班1620人 | 4460 | 688 | 620 | 5768 | 9613 | 5.93 |
| 标准Ⅱ | 6班270人 | 0.6 | 1006 | 136 | 152 | 1294 | 2156 | 7.99 |
| 12班540人 | 2161 | 299 | 258 | 2718 | 4530 | 8.39 |
| 18班810人 | 2913 | 379 | 343 | 3635 | 6058 | 7.48 |
| 24班1080人 | 3800 | 498 | 440 | 4738 | 7897 | 7.31 |
| 30班1350人 | 4431 | 604 | 524 | 5559 | 9265 | 6.86 |
| 36班1620人 | 5090 | 712 | 620 | 6422 | 10703 | 6.61 |
| 标准Ⅲ | 6班270人 | 0.6 | 1203 | 166 | 168 | 1537 | 2562 | 9.49 |
| 12班540人 | 2554 | 299 | 294 | 3147 | 5245 | 9.71 |
| 18班810人 | 3760 | 379 | 400 | 4539 | 7565 | 9.34 |
| 24班1080人 | 4833 | 498 | 516 | 5847 | 9745 | 9.02 |
| 30班1350人 | 5779 | 604 | 621 | 7004 | 11673 | 8.65 |
| 36班1620人 | 6444 | 712 | 738 | 7894 | 13157 | 8.12 |

表4-3 九年一贯制学校校舍必配用房建筑面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别与规模 | | 使用面积系数（K） | 建筑面积指标 | | | | | |
| 使用面积 | | | | 建筑  面积 | 生均  指标 |
| 教学及辅助用房 | 办公  用房 | 后勤及生活用房 | 使用  面积  合计 |
| 标准Ⅰ | 18班840人 | 0.6 | 3244 | 444 | 357 | 4045 | 6742 | 8.03 |
| 27班1260人 | 4121 | 596 | 497 | 5214 | 8690 | 6.90 |
| 36班1680人 | 5175 | 756 | 645 | 6576 | 10960 | 6.52 |
| 45班2100人 | 6212 | 908 | 778 | 7898 | 13163 | 6.27 |
| 标准Ⅱ | 18班840人 | 0.6 | 3748 | 444 | 357 | 4549 | 7582 | 9.03 |
| 27班1260人 | 4991 | 596 | 497 | 6084 | 10140 | 8.05 |
| 36班1680人 | 6203 | 756 | 645 | 7604 | 12673 | 7.54 |
| 45班2100人 | 7608 | 908 | 778 | 9294 | 15490 | 7.38 |
| 标准Ⅲ | 18班840人 | 0.6 | 4700 | 444 | 422 | 5566 | 9277 | 11.04 |
| 27班1260人 | 5899 | 596 | 599 | 7094 | 11823 | 9.38 |
| 36班1680人 | 7271 | 756 | 779 | 8806 | 14677 | 8.74 |
| 45班2100人 | 8511 | 908 | 950 | 10369 | 17282 | 8.23 |

表4-4 初级中学校舍必配用房建筑面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别与规模 | | 使用面积系数（K） | 建筑面积指标 | | | | | |
| 使用面积 | | | | 建筑  面积 | 生均  指标 |
| 教学及辅助用房 | 办公  用房 | 后勤及生活用房 | 使用  面积  合计 |
| 标准Ⅰ | 12班600人 | 0.6 | 2506 | 375 | 266 | 3147 | 5245 | 8.74 |
| 18班900人 | 3141 | 514 | 362 | 4017 | 6695 | 7.44 |
| 24班1200人 | 4096 | 646 | 473 | 5215 | 8692 | 7.24 |
| 30班1500人 | 4899 | 784 | 572 | 6255 | 10425 | 6.95 |
| 36班1800人 | 5784 | 932 | 671 | 7387 | 12312 | 6.84 |
| 标准Ⅱ | 12班600人 | 0.6 | 2602 | 375 | 266 | 3243 | 5405 | 9.01 |
| 18班900人 | 3867 | 514 | 362 | 4743 | 7905 | 8.47 |
| 24班1200人 | 5268 | 646 | 473 | 6387 | 10585 | 8.78 |
| 30班1500人 | 6367 | 784 | 572 | 7723 | 12872 | 8.58 |
| 36班1800人 | 7156 | 932 | 671 | 8759 | 14598 | 8.11 |
| 标准Ⅲ | 12班600人 | 0.6 | 3765 | 375 | 325 | 4465 | 7442 | 12.40 |
| 18班900人 | 5206 | 514 | 455 | 6175 | 10292 | 11.44 |
| 24班1200人 | 6504 | 646 | 595 | 7745 | 12908 | 10.76 |
| 30班1500人 | 7362 | 784 | 724 | 8870 | 14783 | 9.86 |
| 36班1800人 | 8202 | 932 | 852 | 9986 | 16643 | 9.25 |

表4-5 普通高级中学校舍必配用房建筑面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别与规模 | | 使用面积系数（K） | 建筑面积指标 | | | | | |
| 使用面积 | | | | 建筑  面积 | 生均  指标 |
| 教学及辅助用房 | 办公  用房 | 后勤及生活用房 | 使用  面积  合计 |
| 标准Ⅰ | 24班.1200人 | 0.6 | 4569 | 694 | 491 | 5754 | 9590 | 7.99 |
| 30班1500人 | 5349 | 844 | 588 | 6781 | 11302 | 7.53 |
| 36班1800人 | 6189 | 976 | 691 | 7856 | 13093 | 7.27 |
| 48班2400人 | 8254 | 1252 | 899 | 10405 | 17342 | 7.23 |
| 60班3000人 | 10061 | 1508 | 1104 | 12673 | 21122 | 7.04 |
| 标准Ⅱ | 24班1200人 | 0.6 | 6515 | 700 | 491 | 7706 | 12843 | 10.70 |
| 30班1500人 | 7397 | 844 | 588 | 8829 | 14715 | 9.81 |
| 36班1800人 | 8759 | 988 | 691 | 10438 | 17397 | 9.66 |
| 48班2400人 | 10928 | 1264 | 899 | 13091 | 21818 | 9.09 |
| 60班3000人 | 12651 | 1520 | 1104 | 15275 | 25458 | 8.49 |
| 标准Ⅲ | 24班1200人 | 0.6 | 7841 | 700 | 611 | 9152 | 15253 | 12.71 |
| 30班1500人 | 8777 | 844 | 737 | 10358 | 17263 | 11.51 |
| 36班1800人 | 10129 | 988 | 861 | 11978 | 19963 | 11.09 |
| 48班2400人 | 12900 | 1264 | 1131 | 15295 | 25492 | 10.62 |
| 60班3000人 | 14905 | 1520 | 1386 | 17811 | 29685 | 9.90 |

表4-6 学校部分选配用房及寄宿生生活用房使用面积指标 单位：㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用房名称 | 小学生宿舍 | 中学生宿舍 | 学生  浴室 | 学生厨房餐厅 | 社会供餐  暂存室 | 教师单身宿舍 | 教工值班  宿舍 | 室外  厕所 | 特殊教育  资源教室 |
| 生（人）均  使用面积 | 3.0 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 总面积  16－30 | 10 | 10 | 0.2 | ≥60 |

注：以上选配用房均为使用面积，其使用面积系数（K值），室外厕所为0.8，其它均为0.6。

**第二十二条 各类**校舍用房配置标准及面积指标见附录一。

**第三节 校舍建筑标准**

**第二十三条** 学校校舍建设必须贯彻安全、适用、经济、绿色、美观的原则。校舍建筑设计应符合《中小学校设计规范》（GB50099–2011）及其他相关规范、标准、规定的要求。并应符合下列规定：

1.普通中小学校各类教学及教学辅助用房，学生宿舍等生活用房宜设计成多层建筑，小学的主要教学用房不应设在四层以上，中学的主要教学用房不应设在五层以上。

2.普通中小学校各类教育教学用房，应根据其不同功能对空间的需求、额定人数以及每个学生应占有的空间、房屋进深等因素确定其净高，并符合《中小学校设计规范》。

3.学校各类建筑物的耐火等级，应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

4.建筑设计在平面空间布置和立面设计等方面应符合国家结构安全及抗震设防有关规范的规定。建筑结构应采用抗震性能好的结构体系，按防御各类重大意外自然灾害的相关要求进行设计，满足学校建筑本质安全的需要，抗震设防类别不应低于重点设防类。学校各类校舍建筑设计方案应采用比较规则的平面布置和立面造型。

5.建筑材料的强度等级、型号、规格、质量等材料性能必须符合国家现行有关标准、规范的规定，满足设计要求，确保工程质量。

6.校园内的道路、建筑物的出入口、门厅、交通、厕所，相关教学用房及场地等均应有无障碍设施，应符合《无障碍设计规范》（GB50763）的规定。

7.校园建筑的门厅、走廊除通行功能外，还有集散、小憩、交流的作用，所以其面积大小、走廊的宽度等均应根据人流量，防火安全疏散，无障碍通行设施和其他功能要求来确定。同时，严寒和风沙大的地区，门厅的北向出入口宜设置门斗。门厅、走廊应符合下列要求：

a.每栋建筑的门厅宜适度宽敞，有利于人流通行、集散和短暂停留。

b.各种形式走廊的净宽度应符合《建筑设计防火规范》的规定。

c.门厅和走廊的楼地面不宜设置台阶，走廊的楼地面、走廊与房间的楼地面有高差时，应采用防滑坡道；高差较大必须设置台阶时，踏步不得少于三级。

8．教学用房的门窗设置应符合下列规定:

a.疏散通道上的门不得使用弹簧门、旋转门、推拉门、大

玻璃门等不利于疏散通畅、安全的门;

b.各教学用房的门均应向疏散方向开启,开启的门扇不得

挤占走道的疏散通道;

c.靠外廊及单内廊一侧教室内隔墙的窗开启后,不得挤占

走道的疏散通道,不得影响安全疏散;

d.二层及二层以上的临空外窗的开启扇不得外开。

9.阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，以确保师生安全，栏杆的高度及临空窗台高度应符合相关规范的规定。建筑装修具有保护墙体结构，改善室内环境，美化建筑外观形象的作用；校舍内外墙面平整，无明显尖锐突出物体，内墙的阳角和方柱宜做成小圆角，以保障学生活动、通行安全。

10.楼梯的数量，宽度，位置、形式和规格尺寸等应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》（GB50352）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《建筑抗震设计规范》（GB50011）和《中小学校设计规范》（GB50099）的有关规定。同时，还应符合下列要求：

a.每栋多层建筑楼梯不得少于二座。

b.教学用房的楼梯间应有天然采光和自然通风。

11.校舍的建筑节能应符合建筑节能设计标准的规定。

12.建筑内外墙粉刷材料应选用适用耐久、绿色环保材料，防止对室内空气及环境的污染。外墙粉刷必须采用能防止雨水渗透的材料。屋面必须按规范要求，采取防水、隔热、保温措施。

13.学生厕所、教工厕所的使用面积、形式、坑位数、设施等应符合《中小学校设计规范》（GB50099）的规定。

14.学生宿舍不得设在地下室或半地下室。

**第二十四条** 室内环境条件好坏直接影响教学效果和学生身心健康，要处理好各类教学用房的采光、通风、照明、换气等。室内环境应符合下列要求:

1.保证主要教学用房应有最佳建筑朝向,室内采光须均匀明亮,一般宜为双侧采光,主要采光面应位于学生座位左侧,采光应符合《建筑采光设计标准》的规定。严禁采用有色玻璃,并应防止眩光。

2.室内装修应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

3.接收听障学生的学校，教室宜做吸音处理。

**第二十五条** 建筑设备应符合《中小学校设计规范》（GB50099）及其他相关国家规范、标准的要求。并符合下列规定：

一、各类用房的照度和功率应符合《建筑照明设计标准》（GB50034）的要求，灯具应配有保护罩或灯栅，不宜用裸灯。

二、建筑电气应符合《中小学校设计规范》（GB50099）。教学及实验用房、行政管理及教师办公（教研）用房、宿舍、食堂等照明线路应分幢分层控制。室内无裸露电线。

三、各类用房应有良好的自然通风，化学实验室及毒气柜、药品柜应设置机械排风系统。

四、建筑智能化系统应符合《中小学校设计规范》（GB50099）和《智能建筑设计标准》》 GB/T 50314 的有关规定。智能化及网络系统应采用综合布线，线路宜暗敷。教学用房、行政管理及教师办公教研用房、生活用房等均应安装网络终端。

五、教室前墙应设黑板和投影幕或显示屏，室内应设置讲台、讲桌、广播音箱、电源插座、网络终端、取暖降温设备等。

六、实验室应根据功能要求和可能条件设置给排水、电、燃气、通风等管线和设备。

七、各类相关用房应分别配置安全的采暖和降温设施。

八、建筑防雷装置应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定。

九、校园及楼宇内应根据消防要求配置消防设施和设备。

十、根据安全要求，校园内湖河岸边、引桥等处应设置安全设施或警示标志，在适当地段配置应急照明设备及疏散指示标志。

**第二十六条** 校园应设置安全、美观的围墙，设置安保监控系统。学校安全防范设施系统应按照《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》执行。

第五章 教育装备

**第一节 教育装备组成**

**第二十七条** 学校教育装备应本着标准化、特色化、专业化和满足课程实施需要的原则，按照安全、经济、实用、便利和拓展的要求，兼顾装备的功能、特点、更新周期和利用效率等因素配备。

**第二十八条** 教育装备是实施和保障教育活动的所有硬件、软件的统称，是学校建设和实施教学活动的物质基础，主要包括通用教育设备、专用教学设备、教育信息化及现代教育技术设备、办公及生活设备等。各类教育装备应符合国家和省有关标准、规范，满足教育教学需要。

**第二节 通用教育设备**

**第二十九条** 通用教育设备包括常规设备、普通教室设备、专用教室及公共教学用房设备和安全防范设备。

一、常规设备包括学生通用设备（学生课桌椅等）和环境通用设备（空调、电扇等降温设备、供采暖设备、换气设备等）。常规设备应为符合相关标准的合格产品，根据需要配备。

二、普通教室应配备黑板、讲台、讲桌、多媒体设备、广播音箱、电源插座、网络终端、窗帘等；学生课桌椅应一人一桌一椅，课桌椅应符合《学校课桌椅功能尺寸》（GB/T 7792－1987），宜采用高度可调式单人课桌椅；应配备学生储物柜，为每个学生提供一个储物空间；后墙宜设展示板；可配备图书柜、电子黑板等。

三、专用教室及公共教学用房设施设备应按照国家和省相关标准和教育教学需要配备。

四、安全防范设备应按照《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号）中物防、技防要求配备。

**第三节 专用教学设备**

**第三十条** 理科专用教学设备配置应按照《高中理科教学仪器配备标准》（JY/T0406）、《初中理科教学仪器配备标准》（JY/T 0386）《小学数学科学教学仪器配备标准》（JY/T 0388）进行配备。

**第三十一条** 艺术科专用教学设备包括通用设备、音乐及美术（书法）教室专用设备、教具和学生活动器材，以及舞蹈室、器乐训练室专用设施设备。艺术科专用教学设备应适应音乐、美术（书法）、舞蹈、戏剧等艺术学习领域的教学特点，便于学生操作、体验和感悟，满足教师多种形式的教学和学生多种艺术学习活动的需要，鼓励学校按照特色发展需要进行配备。小学、初中应按《小学音乐教学器材配备标准》（JY/T1468-2015）、《初中音乐教学器材配备标准》（JY/T1469-2015）、《小学美术教学器材配备标准》（JY/T1470-2015）、《初中美术教学器材配备标准》（JY/T1471-2015）配备。九年制学校应同时配备小学、初中音乐、美术教学器材，其中小学、初中相同的教学器材不重复配备。音乐、美术教学器材中通用器材与教育信息化及现代教育技术设备不重复配备。高中音乐、美术教学器材配备标准见附录二。

**第三十二条** 体育与健康教育专用设备应本着安全、规范、耐用的原则合理配备，并及时补充。其主要设备包括能满足田径、球类、体操等课程教学所需要的运动器械，测量、计时工具和挂图、教学软件等。体育器材配备按教育部部颁标准执行。足球门、篮球架、排球架等应按设置的场地数量配置，乒乓球台按不少于每3个班级配置1个的比例配置。

**第三十三条** 卫生保健设备的配置应能够满足学校卫生室或保健室完成学生发育和健康检查、卫生保健和管理等任务所需要的设备、器材及辅助材料。卫生室还应配备一般性治疗的设备、器材。配备标准见附录二。

**第三十四条** 心理咨询、心理辅导设备应按照教育部《心理辅导室建设指南》要求配备，满足心理健康教育、学生心理状况测评、个别和团体心理辅导和学生心理健康自助需要。配备标准见附录二。

**第三十五条** 劳动与技术教学设备应根据开设的劳动与技术教育活动项目确定，能满足义务教育学校劳动与技术教育、高中通用技术教育的需要，便于教师灵活组织教学和学生有效学习。义务教育学校应依据实际积极开发、开设适应提高学生技能的项目，并配备相关的器材。高中通用技术教学设备按教育部高中理科教学仪器配备标准配备；高中通用技术教室设施和义务教育学校劳动技术器材配备目录见附录二。

**第三十六条** 学生活动设备是指学校为促进学生个性化发展，培养学生特长，提高学生的科学素养、艺术素养、创新思维和动手实践能力，而开设的科学探究、科技制作、学科拓展教育及创新、艺术类等特色活动设备。各类学生活动所需器材设备，由学校本着安全、环保、适用的原则，依据开设项目自行选择配备。

**第三十七条** 图书馆（室）应按照《中小学图书馆（室）规程（修订）》（教基〔2003〕5号）及有关标准，配备图书、报刊和藏书、阅览、管理所需设备。图书馆（室）图书、报刊和装备配备标准见附录二。

第三十八条 特殊教育资源教室装备应综合考虑随班就读残疾学生的数量、残疾类型和残疾程度等因素，配备基本的必要的教育教学及基本康复所需的仪器设备与图书资料，满足教育教学需求。有条件的可增配残疾学生个体学习、生活及康复辅助用品及用具。特殊教育资源教室装备见附录二。

**第四节 教育信息化及现代教育技术设备**

**第三十九条** 学校应依据教育信息化发展的要求，以人才培养、教育改革和发展的需要为导向，构建信息化学习和教学环境，实现“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”。配置适应教育信息化和教育手段现代化的现代信息技术设备和各类教育技术设备，建设校园网络，实现校园无线覆盖，逐步实现数字校园，推进信息技术与教育教学深度融合，以满足学校信息技术课程教学，学生个性化学习及自主学习活动，教师多媒体教学和网络备课、家校互动、网络研修、学习指导等教学活动，以及学校管理与办公现代化、网络化的需要。

教育信息化及现代教育技术设备主要包括电化教学设备、信息技术教育装备、校园网络装备和相关软件，以及校园广播电视设备等。根据信息技术和现代化教育技术发展，应及时更新相关设备。配备标准见附录二。

**第五节 办公及生活设备**

**第四十条** 学校应根据学校规模和现代化管理的需要，配备办公设备。办公设备包括桌椅、资料柜、作业柜、储物柜、计算机、电话、打印机、复印速印一体机等。办公设备由学校根据需要自行选择配备。

**第四十一条** 后勤及生活设备包括卫生用具、配电设施、维修维护设备、饮用热水设备等。供应午餐的学校应配备厨房餐厅设备。寄宿制学校生活设备还应包括厨房餐厅设备、宿舍设备、洗浴设备等。后勤及生活设备应本着安全、环保、适用和坚固的原则，由学校自行选择配备。学校应根据季节变化，为学生提供符合饮用水卫生标准的冷热饮用水。

第六章 师资队伍

**第四十二条** 按照教职工配备编制标准配备教师。达不到标准班额的村小学、非完全小学按生师比与班师比相结合的方式核编配备教师，满足学科教学需要，保证开全课程、开足课时。配备特殊教育资源教室的学校应配备资源教师。

专任教师应具备国家规定的教师资格，达到《中小学教师专业标准》，学历学位符合省定要求。校长符合国家规定的任职条件，达到国家和省定的专业标准。

第七章 经费保障

**第四十三条** 按不低于省定标准核拨生均公用经费，确保学校教育教学及后勤服务的基本需要；按照省有关规定核拨义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助和普通高中国家助学金，实施精准扶贫，不让一个学生因家庭经济困难而辍学；确保教师工资按时足额发放。

第八章 附则

**第四十四条** 本标准由山东省教育厅负责解释。

**第四十五条** 本标准自2016年 月 日起施行，有效期至2021年 月 日。

**附录一：普通中小学校校舍用房配置标准及面积指标**

附表1-1 非完全小学校舍配置标准及使用面积 单位：㎡

| 用房名称 | 每间使用面积 | 标准Ⅰ | | | 标准Ⅱ | | | 标准Ⅲ | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2班 | 3班 | 4班 | 2班 | 3班 | 4班 | 2班 | 3班 | 4班 |
| 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 |
| 一、教学及辅助  用房 |  | 218 | 298 | 464 | 258 | 298 | 484 | 258 | 370 | 484 |  |
| 普通教室 | 40 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |  |
| 多功能教室及辅房 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 兼远程教育教室 |
| 图书室 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 学生活动室 | 40 | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 科学教室 | 54 | —— | （1） | 1 | —— | （1） | 1 | —— | 1 | 1 |  |
| 计算机教室 | 54 | —— | —— | 1 | —— | —— | 1 | —— | —— | 1 | 按2人1台计算机设计 |
| 仪器器材室 | 18 | —— | —— | 1 | —— | —— | 1 | —— | 1 | 1 |  |
| 音、体、美器材室 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 二、办公用房 | — | 30 | 35 | 45 | 30 | 50 | 75 | 30 | 50 | 75 |  |
| 行政管理用房 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 教师办公（教研）室 |  | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |  |
| 安防监控室 | 15 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 1 | （1） | （1） | 1 | 注3 |
| 少先队活动室 | 15 | —— | （1） | （1） | —— | 1 | 1 | —— | 1 | 1 |  |
| 三、后勤及生活  用房 | — | 101 | 116 | 136 | 101 | 116 | 136 | 101 | 116 | 136 |  |
| 厨房及教工餐厅 | — | 38 | 53 | 68 | 38 | 53 | 68 | 38 | 53 | 68 |  |
| 总务仓库 |  | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 |  |
| 传达值班室 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 厕所 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

注：1.面积合计和各类用房面积小计未包括选配用房、根据需要设置的用房。

2.未加括号数字为应配数量；括号内数字为选配数量；“——”为不配备。

3.不完全小学网络安防监控室可与传达值班室合用。

附表1-2 完全小学校舍用房配置标准及使用面积 单位：㎡

| 用房名称 | 每间使用面积 | 标准Ⅰ | | | | | | 标准Ⅱ | | | | | | 标准Ⅲ | | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6班 | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | 6班 | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | 6班 | 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |
| 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 | 间数或  面积 |
| 一、教学及辅助用房 |  | 1006 | 1861 | 2463 | 3146 | 3801 | 4460 | 1006 | 2161 | 2913 | 3800 | 4431 | 5090 | 1203 | 2554 | 3760 | 4833 | 5779 | 6444 |  |
| 1．教室 |  | 366 | 793 | 1220 | 1586 | 1952 | 2318 | 366 | 793 | 1220 | 1586 | 1952 | 2318 | 427 | 793 | 1220 | 1586 | 1952 | 2318 |  |
| 普通教室 | 61 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |  |
| 机动教室 | 61 | —— | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | —— | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2．专用教室 |  | 498 | 684 | 774 | 978 | 1164 | 1344 | 498 | 684 | 882 | 1200 | 1362 | 1542 | 498 | 684 | 933 | 1341 | 1593 | 1773 |  |
| 科学教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| 科学教室辅房 |  | 24 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 24 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 24 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 |  |
| 音乐教室 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 音乐器材室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| 舞蹈教室 |  | —— | —— | （96） | （96） | （96） | （96） | —— | —— | 96 | 96 | 96 | 96 | —— | —— | 135 | 135 | 135 | 135 |  |
| 舞蹈教室辅房 |  | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | —— | —— | 12 | 12 | 12 | 12 | —— | —— | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 美术教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| 美术器材室 | 24 | 与音乐器材室合用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 与音乐器材室合用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 与音乐器材室合用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 书法教室 | 90 | 与美术教室合用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 与美术教室合用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 与美术教室合用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 计算机教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| 计算机教室辅房 | 24 | —— | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | —— | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | —— | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 语言教室及辅房 |  | 与计算机教室合用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 综合实践  活动教室 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 综合实践  活动器材室 | 24 | 与音美器材室合用 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 与音美器材室合用 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 与音美器材室合用 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3．公共教学用房 |  | 142 | 384 | 469 | 582 | 685 | 798 | 142 | 684 | 811 | 1014 | 1117 | 1230 | 278 | 1077 | 1607 | 1906 | 2234 | 2353 |  |
| 多功能教室 |  | （100） | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | （100） | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | （100） | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 注3 |
| 多功能教室辅房 | 24 | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 合班教室 | 90 | —— | 与多功能教室合用 | | | | | —— | 与多功能教室合用 | | | | | —— | 与多功能教室合用 | | 1 | 1 | 1 | 注3 |
| 录播教室  及辅房 | 90 | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | —— | —— | （1） | 1 | 1 | 1 | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 图书阅览室 |  | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 |  |
| 学生活动室 |  | 24 | 36 | 36 | 54 | 72 | 90 | 24 | 36 | 36 | 54 | 72 | 90 | 30 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 |  |
| 心理咨询室 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| 德育展示室 | 50 | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 体质测试室 | 42 | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 室内体育用房 |  | —— | （300） | （300） | （300） | （300） | （300） | —— | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | —— | 610 | 899 | 899 | 1118 | 1118 |  |
| 体育器材室 |  | 24 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 24 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |  |
| 心理活动室 | 47 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 科学探究活动室 | 90 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | —— | （1） | （1） | 1 | 1 | 1 |  |
| 创新活动室 | 61 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （2） | （2） | —— | （1） | （1） | （1） | （2） | （2） |  |
| 室内游泳池及辅房 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 二、办公用房 |  | 136 | 275 | 355 | 474 | 580 | 688 | 136 | 299 | 379 | 498 | 604 | 712 | 166 | 299 | 379 | 498 | 604 | 712 |  |
| 行政管理用房 |  | 30 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 30 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 30 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 |  |
| 教师办公（教研）室 |  | 52 | 104 | 156 | 232 | 308 | 384 | 52 | 104 | 156 | 232 | 308 | 384 | 52 | 104 | 156 | 232 | 308 | 384 |  |
| 安防控制室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 网络监控室 | 24 | 与安防控制室合用 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 广播社团活动室 |  | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 |  |
| 卫生保健室 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 会议接待室 |  | —— | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | —— | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |  |
| 三、后勤及生活用房 |  | 152 | 258 | 343 | 440 | 524 | 620 | 152 | 258 | 343 | 440 | 524 | 620 | 168 | 294 | 400 | 516 | 621 | 738 |  |
| 教工食堂 |  | 38 | 38 | 58 | 78 | 97 | 116 | 38 | 38 | 58 | 78 | 97 | 116 | 38 | 38 | 58 | 78 | 97 | 116 | 注4 |
| 学生食堂 |  | 根据实际需要配置。供应午餐的应按就餐人数设置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注4 |
| 总务用房 |  | 15 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 15 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 15 | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 |  |
| 传达值宿室 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 配电房 |  | —— | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | —— | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | —— | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 |  |
| 厕所 |  | 59 | 114 | 168 | 223 | 277 | 331 | 59 | 114 | 168 | 223 | 277 | 331 | 75 | 150 | 225 | 299 | 374 | 449 |  |
| 饮水间 |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |  |
| 开水房 |  | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 注5 |
| 自行车棚 |  | 根据实际需要设置，自行车存放面积应按1m2/辆 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

注：1.面积合计和各类用房面积小计未包括选配用房、根据需要设置的用房面积。

2.未加括号数字为应配数量；括号内数字为选配数量；“——”为不配备。

3.多功能教室、合班教室可以分别独立设置，也可以根据实际使用情况合并设置。

4.学校教工食堂、学生食堂应按就餐师生人数，依据规定面积定额统筹规划设置。

5.非寄宿制学校设置电热水器或直饮水机的可不设开水房。

附表1-3 九年一贯制学校校舍用房配置标准及使用面积 单位：㎡

| 用房名称 | 每间使用面积 | 标准Ⅰ | | | | 标准Ⅱ | | | | 标准Ⅲ | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18班 | 27班 | 36班 | 45班 | 18班 | 27班 | 36班 | 45班 | 18班 | 27班 | 36班 | 45班 |
| 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 |
| 一、教学及辅助用房 |  | 3244 | 4121 | 5175 | 6212 | 3748 | 4991 | 6203 | 7608 | 4700 | 5899 | 7271 | 8511 |  |
| 1.教室 |  | 1400 | 2030 | 2660 | 3290 | 1400 | 2030 | 2660 | 3290 | 1400 | 2030 | 2660 | 3290 |  |
| 普通教室 | 70 | 18 | 27 | 36 | 45 | 18 | 27 | 36 | 45 | 18 | 27 | 36 | 45 |  |
| 机动教室 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.专用教室 |  | 1290 | 1386 | 1638 | 1878 | 1398 | 1710 | 1962 | 2178 | 1543 | 1855 | 2203 | 2419 |  |
| 科学教室 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 注3 |
| 科学教室  辅房 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 物理实验室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 物理实验室辅房 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 注3 |
| 化学实验室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 化学实验室辅房 |  | 48 | 48 | 60 | 60 | 48 | 48 | 60 | 60 | 48 | 48 | 60 | 60 | 注3 |
| 生物实验室 | 96 | 合用 | 合用 | 合用 | 1 | 合用 | 1 | 1 | 1 | 合用 | 1 | 1 | 1 | 注3 |
| 生物实验室辅房 |  | 54 | 54 | 54 | 78 | 54 | 78 | 78 | 78 | 54 | 78 | 78 | 78 | 注3 |
| 物理数字探究实验室 | 96 | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 生化数字探究实验室 | 96 | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 演示实验室 | 72 | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 综合实验室 | 146 | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 综合实验室辅房 | 24 | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 音乐教室 | 96 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| 音乐器材室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 舞蹈教室 |  | （96） | （96） | （96） | （96） | 96 | 96 | 96 | 96 | 157 | 157 | 157 | 157 |  |
| 舞蹈教室辅房 |  | （12） | （12） | （12） | （12） | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 器乐训练室 | 72 | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 美术教室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| 美术器材室 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 书法教室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 史地教室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 史地教室辅房 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 计算机教室 | 96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| 计算机教室辅房 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 语言教室及辅房 |  | 与计算机教室合用 | | | | | | | | | | | |  |
| 技术教室 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 技术器材室 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 3.公共教学用房 |  | 554 | 705 | 877 | 1044 | 950 | 1251 | 1581 | 2140 | 1757 | 2014 | 2408 | 2802 |  |
| 多功能教室 |  | 150 | 190 | 230 | 270 | 150 | 190 | 230 | 270 | 150 | 190 | 250 | 315 | 注4 |
| 多功能教室辅房 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 合班教室 | 96 | 与多功能室合用 | | | | 与多功能室合用 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 注4 |
| 图书阅览室 |  | 188 | 281 | 375 | 484 | 188 | 281 | 375 | 484 | 188 | 281 | 375 | 484 |  |
| 学生活动室 |  | 36 | 54 | 72 | 90 | 36 | 54 | 72 | 90 | 72 | 96 | 120 | 144 |  |
| 心理咨询室 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| 德育展示室 |  | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
| 体质测试室 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 室内体育用房 |  | （300） | （450） | （608） | （1000） | 300 | 450 | 608 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |  |
| 体育器材室 |  | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |  |
| 录播教室及辅房 | 96 | （1） | （1） | （1） | （1） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 心理活动室 | 51 | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 科学探究活动室 | 96 | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 1 | 1 |  |
| 创新实验室 | 72 | —— | —— | —— | —— | 根据需要选配 | | | | 根据需要选配 | | | |  |
| 学科拓展实验室 | 72 | —— | —— | —— | —— | 根据需要选配 | | | | 根据需要选配 | | | |  |
| 室内游泳池及辅房 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 二、办公用房 |  | 444 | 596 | 756 | 908 | 444 | 596 | 756 | 908 | 444 | 596 | 756 | 908 |  |
| 行政管理用房 |  | 110 | 140 | 170 | 200 | 110 | 140 | 170 | 200 | 110 | 140 | 170 | 200 |  |
| 教师办公（教研）室 |  | 182 | 298 | 412 | 528 | 182 | 298 | 412 | 528 | 182 | 298 | 412 | 528 |  |
| 网络控制室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 安防监控室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 广播社团室 |  | 24 | 30 | 36 | 42 | 24 | 30 | 36 | 42 | 24 | 30 | 36 | 42 |  |
| 卫生保健室 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 会议接待室 |  | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 |  |
| 三、后勤及生活用房 |  | 357 | 497 | 645 | 778 | 357 | 497 | 645 | 778 | 422 | 599 | 779 | 950 |  |
| 教工食堂 |  | 68 | 104 | 138 | 173 | 68 | 104 | 138 | 173 | 68 | 104 | 138 | 173 | 注5 |
| 学生食堂 |  | 根据实际需要配置。供应午餐的应按就餐人数设置 | | | | | | | | | | | | 注5 |
| 总务用房 |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 |  |
| 传达值宿室 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 配电房 |  | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 |  |
| 厕所 |  | 167 | 246 | 329 | 408 | 167 | 246 | 329 | 408 | 232 | 348 | 463 | 580 |  |
| 饮水间 |  | 18 | 27 | 36 | 45 | 18 | 27 | 36 | 45 | 18 | 27 | 36 | 45 |  |
| 开水房 |  | 24 | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 | 36 | 36 | 注6 |
| 自行车棚 |  | 根据实际需要设置，自行车存放面积应按1m2/辆 | | | | | | | | | | | |  |

注：1.面积合计和各类用房面积小计未包括选配用房、根据需要设置的用房面积。

2.未加括号数字为应配数量；括号内数字为选配数量；“——”为不配备。

3.规模较小学校的生物实验室可与小学科学教室或初中化学实验室合用。理化生实验室辅房包括仪器室、准备室、药品室、生物标本室、实验员室等，各学科根据情况可灵活设置。但化学实验员室不得与准备室、药品室合用。

4.多功能教室、合班教室可以分别独立设置，也可以根据实际使用情况合并设置。

5.学校教工食堂、学生食堂应按就餐师生人数，依据规定面积定额统筹规划设置。

6.非寄宿制学校设置电热水器或直饮水机的可不设开水房。

附表1-4 初级中学校舍用房配置标准及使用面积  单位：㎡

| 用房名称 | 每间使用面积 | 标准Ⅰ | | | | | 标准Ⅱ | | | | | | | 标准Ⅲ | | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12班 | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 | 12班 | | 18班 | 24班 | | 30班 | 36班 | 12班 | | 18班 | 24班 | 30班 | 36班 |
| 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | | 间数或面积 | 间数或面积 | | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 | 间数或面积 |
| 一、教学及辅助用房 |  | 2506 | 3141 | 4096 | 4899 | 5784 | 2602 | | 3867 | 5268 | | 6367 | 7156 | 3765 | | 5206 | 6504 | 7362 | 8202 |  |
| 1.教室 |  | 840 | 1330 | 1820 | 2240 | 2660 | 840 | | 1330 | 1820 | | 2240 | 2660 | 840 | | 1330 | 1820 | 2240 | 2660 |  |
| 普通教室 | 70 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 12 | | 18 | 24 | | 30 | 36 | 12 | | 18 | 24 | 30 | 36 |  |
| 机动教室 | 70 | —— | 1 | 2 | 2 | 2 | —— | | 1 | 2 | | 2 | 2 | —— | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.专用教室 |  | 1170 | 1182 | 1494 | 1734 | 2046 | 1170 | | 1362 | 1866 | | 2010 | 2226 | 1170 | | 1627 | 2131 | 2275 | 2491 |  |
| 物理实验室 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| 物理实验室辅房 |  | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 60 | | 60 | 60 | | 72 | 72 | 60 | | 60 | 60 | 72 | 72 | 注3 |
| 化学实验室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 化学实验室辅房 |  | 48 | 60 | 60 | 72 | 72 | 48 | | 60 | 60 | | 72 | 72 | 48 | | 60 | 60 | 72 | 72 | 注3 |
| 生物实验室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 生物实验室辅房 |  | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 78 | 78 | | 78 | 78 | 78 | | 78 | 78 | 78 | 78 | 注3 |
| 物理数字探究实验室 | 96 | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 生化数字探究实验室 | 96 | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 演示实验室 | 72 | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 综合实验室 | 146 | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 综合实验室辅房 | 24 | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 音乐教室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 音乐器材室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 舞蹈教室 |  | —— | （96） | （96） | （96） | （96） | —— | | 96 | 96 | | 96 | 96 | —— | | 157 | 157 | 157 | 157 |  |
| 舞蹈教室辅房 |  | —— | （12） | （12） | （12） | （12） | —— | | 12 | 12 | | 12 | 12 | —— | | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 器乐训练室 | 72 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | | 1 | 1 | | 1 | 1 | （1） | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 美术教室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| 美术器材室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 书法教室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |
| 史地教室 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 史地教室辅房 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 计算机教室 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| 计算机教室辅房 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 语言教室及辅房 |  | 与计算机教室合用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 技术教室 | 96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 技术器材室 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.公共教学用房 |  | 496 | 629 | 782 | 925 | 1078 | 592 | | 1175 | 1582 | | 2117 | 2270 | 1755 | | 2249 | 2553 | 2847 | 3051 |  |
| 多功能教室（报告厅） |  | 100 | 135 | 180 | 225 | 270 | 100 | | 135 | 180 | | 225 | 270 | 180 | | 270 | 360 | 450 | 540 | 注4 |
| 多功能教室（报告厅）辅房 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 合班教室 | 96 | 与多功能教室合用 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 注4 |
| 图书阅览室 |  | 180 | 260 | 340 | 420 | 500 | 180 | | 260 | 340 | | 420 | 500 | 180 | | 260 | 340 | 420 | 500 |  |
| 学生活动室 |  | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 36 | | 54 | 72 | | 90 | 108 | 48 | | 72 | 96 | 120 | 144 |  |
| 心理咨询室 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | 24 | 48 | | 48 | 48 | 48 | 48 |  |
| 德育展示室 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 60 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 60 |  |
| 体质测试室 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 室内体育用房 |  | （300） | （450） | （608） | （1000） | （1000） | 300 | | 450 | 608 | | 1000 | 1000 | 900 | | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |  |
| 体育器材室 |  | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | | 40 | 50 | | 50 | 50 | 40 | | 40 | 50 | 50 | 50 |  |
| 录播教室及辅房 | 96 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 心理活动室 | 51 | —— | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 创新实验室 | 72 | —  — | —— | —— | —— | —— | 根据需要选配 | | | | | | | 根据需要选配 | | | | | |  |
| 学科拓展实验室 | 72 | —— | —— | —— | —— | —— | 根据需要选配 | | | | | | | 根据需要选配 | | | | | |  |
| 科学探究活动室 | 96 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 室内游泳池及辅房 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | —— | —— | | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | （1） | （1） |  |
| 二、办公用房 |  | 375 | 514 | 646 | 784 | 932 | 375 | | 514 | 646 | | 784 | 932 | 375 | | 514 | 646 | 784 | 932 |  |
| 行政管理用房 |  | 98 | 126 | 154 | 182 | 210 | 98 | | 126 | 154 | | 182 | 210 | 98 | | 126 | 154 | 182 | 210 |  |
| 教师办公（教研）室 |  | 156 | 236 | 336 | 440 | 544 | 156 | | 236 | 336 | | 440 | 544 | 156 | | 236 | 336 | 440 | 544 |  |
| 网络控制室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 安防监控室 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 广播社团活动室 |  | 18 | 24 | 28 | 34 | 40 | 18 | | 24 | 28 | | 34 | 40 | 18 | | 24 | 28 | 34 | 40 |  |
| 卫生保健室 |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | 15 | | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 会议接待室 |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | | 50 | 50 | | 50 | 60 | 40 | | 50 | 50 | 50 | 60 |  |
| 三、后勤及生活用房 |  | 266 | 362 | 473 | 572 | 671 | 266 | | 362 | 473 | | 572 | 671 | 325 | | 455 | 595 | 724 | 852 |  |
| 教工食堂 |  | 60 | 91 | 121 | 151 | 181 | 60 | | 91 | 121 | | 151 | 181 | 60 | | 91 | 121 | 151 | 181 | 注5 |
| 学生食堂 |  | 根据实际需要配置。供应午餐的应按就餐人数设置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 总务用房 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | | 40 | 50 | | 60 | 70 | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 |  |
| 传达值宿室 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 配电房 |  | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | | 18 | 24 | | 24 | 24 | 18 | | 18 | 24 | 24 | 24 |  |
| 厕所 |  | 106 | 155 | 208 | 261 | 314 | 106 | | 155 | 208 | | 261 | 314 | 165 | | 248 | 330 | 413 | 495 |  |
| 饮水间 |  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 12 | | 18 | 24 | | 30 | 36 | 12 | | 18 | 24 | 30 | 36 |  |
| 开水房 |  | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | | 18 | 24 | | 24 | 24 | 18 | | 18 | 24 | 24 | 24 | 注6 |
| 自行车棚 |  | 根据实际需要设置，自行车存放面积应按1m2/辆 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

注：1.面积合计和各类用房面积小计未包括选配用房及根据需要设置的用房面积。

2.未加括号数字为应配数量；括号内数字为选配数量；“——”为不配备。

3.理化生实验室辅房包括仪器室、准备室、药品室、生物标本室、实验员室等，各学科根据情况可灵活设置。但化学实验员室不得与准备室、药品室合用。

4.多功能教室、合班教室可以分别独立设置，也可以根据实际使用情况合并设置。

5.学校教工食堂、学生食堂应按就餐师生人数，依据规定面积定额统筹规划设置。

6.非寄宿制学校设置电热水器或直饮水机的可不设开水房。

附表1-5 高级中学校舍用房配置标准及使用面积  单位：㎡

| 房间名称 | 每间使用面积 | 标准Ⅰ | | | | | | | 标准Ⅱ | | | | | | | 标准Ⅲ | | | | | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24班 | | 30班 | | 36班 | 48班 | 60班 | 24班 | | 30班 | 36班 | | 48班 | 60班 | 24班 | | | 30班 | 36班 | | 48班 | | 60班 |  | | |
| 间数或  面积 | | 间数  或  面积 | | 间数  或  面积 | 间数  或  面积 | 间数  或  面积 | 间数或  面积 | | 间数  或  面积 | 间数  或  面积 | | 间数或  面积 | 间数  或  面积 | 间数  或  面积 | | | 间数  或  面积 | 间数或  面积 | | 间数  或  面积 | | 间数  或  面积 |
| 一、教学及辅助用房 |  | 4569 | 5349 | | | 6189 | 8254 | 10061 | 6515 | | 7397 | 8759 | | 10928 | 12651 | 7841 | | | 8777 | 10129 | | 12900 | | 14905 |  | | |
| 1、教室 |  | 2100 | 2590 | | | 3150 | 4200 | 5250 | 2100 | | 2590 | 3150 | | 4200 | 5250 | 2100 | | | 2590 | 3150 | | 4200 | | 5250 |  | | |
| 普通教室 | 70 | 24 | 30 | | | 36 | 48 | 60 | 24 | | 30 | 36 | | 48 | 60 | 24 | | | 30 | 36 | | 48 | | 60 |  | | |
| 选修教室 | 70 | 6 | 7 | | | 9 | 12 | 15 | 6 | | 7 | 9 | | 12 | 15 | 6 | | | 7 | 9 | | 12 | | 15 |  | | |
| 2、专用教室 |  | 1595 | 1715 | | | 1835 | 2459 | 2951 | 2315 | | 2531 | 2867 | | 3467 | 3767 | 2784 | | | 2904 | 3336 | | 4152 | | 4644 |  | | |
| 物理实验室 | 96 | 221 | 221 | | | 221 | 317 | 413 | 221 | | 221 | 317 | | 317 | 413 | 221 | | | 221 | 317 | | 413 | | 509 | 注3 | | |
| 物理实验室辅房 |  | 60 | 72 | | | 72 | 108 | 108 | 60 | | 72 | 72 | | 108 | 108 | 60 | | | 72 | 72 | | 108 | | 108 | 注4 | | |
| 化学实验室 | 96 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | 4 | 2 | | | 2 | 3 | | 4 | | 5 |  | | |
| 化学实验室辅房 |  | 60 | 72 | | | 84 | 120 | 120 | 60 | | 72 | 84 | | 120 | 120 | 60 | | | 72 | 84 | | 120 | | 120 | 注4 | | |
| 生物实验室 | 96 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | | 4 | | 4 |  | | |
| 生物实验室辅房 |  | 78 | 78 | | | 90 | 90 | 102 | 78 | | 78 | 90 | | 90 | 102 | 78 | | | 78 | 90 | | 90 | | 102 | 注4 | | |
| 物理数字探究实验室 | 96 | （1） | （1） | | | （1） | （1） | （1） | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 化学数字探究实验室 | 96 | （1） | （1） | | | （1） | （1） | （1） | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 注3 | | |
| 生物数字探究实验室 | 96 | （1） | （1） | | | （1） | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 演示实验室 | 72 | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | | —— | —— | | —— | —— | （2） | | | （2） | （3） | | （3） | | （3） |  | | |
| 综合实验室 | 146 | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | | —— | —— | | —— | —— | （1） | | | （1） | （2） | | （2） | | （2） |  | | |
| 综合实验室辅房 | 24 | —— | —— | | | —— | —— | —— | —— | | —— | —— | | —— | —— | （1） | | | （1） | （2） | | （2） | | （2） |  | | |
| 音乐教室 | 96 | **2** | **2** | | | **2** | **2** | **3** | **2** | | **2** | **2** | | **3** | **3** | **2** | | | **2** | **2** | | **3** | | **4** |  | | |
| 音乐器材室 | 24 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 舞蹈教室 |  | （96） | （96） | | | （96） | （96） | （96） | 96 | | 96 | 96 | | 96 | 96 | 157 | | | 157 | 157 | | 157 | | 157 |  | | |
| 舞蹈教室辅房 | 24 | —— | —— | | | —— | —— | —— | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 器乐训练室 | 96 | （1） | （1） | | | （1） | （1） | （1） | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 美术教室 | 96 | 2 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | | 3 | 3 | | 3 | | 4 |  | | |
| 美术器材室 | 24 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 |  | | |
| 书法教室 | 96 | 与美术教室合用 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 地理教室 | 96 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | **1** | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 |  | | |
| 历史教室 | 96 | （1） | | | （1） | （1） | （1） | （1） | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 史地器材室 | 24 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 |  | | |
| 计算机教室 | 96 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 2 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 |  | | |
| 计算机教室辅房 | 24 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 2 |  | | |
| 语言教室及辅房 |  | 与计算机室合用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 通用技术教室 | 96 | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | | 5 | | 5 |  | | |
| 通用技术器材室 | 24 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | 4 | | 4 |  | | |
| 小琴房（声乐训练室） | 6 | 根据需要选配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3、公共教学用房 |  | 874 | | | 1044 | 1204 | 1595 | 1860 | 2100 | | 2276 | 2742 | | 3261 | 3634 | | 2957 | | 3283 | 3643 | | 4548 | | 5011 |  | | |
| 多功能教室（报告厅） |  | 190 | | | 230 | 270 | 360 | 450 | 190 | | 230 | 270 | | 360 | 450 | | 360 | | 450 | 540 | | 720 | | 900 | 注5 | | |
| 多功能教室辅房 | 24 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 合班教室 | 96 | 与多功能教室合用 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | 注5 | | |
| 图书阅览室  （图书馆） |  | 408 | | | 510 | 612 | 821 | 960 | 408 | | 510 | 612 | | 821 | 960 | | 408 | | 510 | 612 | | 821 | | 960 |  | | |
| 学生活动室 |  | 72 | | | 90 | 108 | 144 | 180 | 96 | | 120 | 144 | | 192 | 240 | | 96 | | 120 | 144 | | 192 | | 240 |  | | |
| 心理咨询室 |  | 48 | | | 48 | 48 | 72 | 72 | 48 | | 48 | 48 | | 72 | 72 | | 48 | | 48 | 48 | | 72 | | 72 |  | | |
| 心理活动室 | 51 | —— | | | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 德育展示室 |  | 50 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | | 60 | 60 | | 80 | 80 | | 60 | | 60 | 60 | | 80 | | 80 |  | | |
| 体质测试室 |  | 42 | | | 42 | 42 | 64 | 64 | 42 | | 42 | 42 | | 64 | 64 | | 42 | | 42 | 42 | | 64 | | 64 |  | | |
| 室内体育活动用房（体育馆） |  | （1000） | | | （1000） | （1300） | （1300） | （1300） | 1000 | | 1000 | 1300 | | 1300 | 1300 | | 1300 | | 1400 | 1400 | | 1600 | | 1600 |  | | |
| 体育器材室 |  | 40 | | | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | | 50 | 50 | | 60 | 60 | | 40 | | 50 | 50 | | 60 | | **60** |  | | |
| 录播教室及辅房 | 96 | —— | | | —— | —— | —— | —— | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 3 |  | | |
| 电脑软件制作室（教学软件制作中心） | 48 | —— | | | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （1） | | （1） | （1） | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 创新实验室 | 72 | —— | | | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （2） | | （2） | （2） | | 2 | | 2 | 3 | | 3 | | 3 |  | | |
| 学科拓展实验室 | 72 | —— | | | —— | —— | —— | —— | （1） | | （1） | （2） | | （2） | （2） | | 2 | | 2 | 3 | | 3 | | 3 |  | | |
| 室内游泳池及辅房 | 900 | —— | | | —— | —— | —— | —— | —— | | —— | —— | | —— | —— | | （1） | | （1） | （1） | | （1） | | （1） |  | | |
| 二、办公用房 |  | 694 | | | 844 | 976 | 1252 | 1508 | 700 | | 844 | 988 | | 1264 | 1520 | | 700 | | 844 | 988 | | 1264 | | 1520 |  | | |
| 行政管理用房 |  | 168 | | | 196 | 224 | 280 | 336 | 168 | | 196 | 224 | | 280 | 336 | | 168 | | 196 | 224 | | 280 | | 336 |  | | |
| 教师办公（教研）室 |  | 352 | | | 456 | 560 | 748 | 936 | 352 | | 456 | 560 | | 748 | 936 | | 352 | | 456 | 560 | | 748 | | 936 |  | | |
| 网络控制室 | 24 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 安防监控室 | 24 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 |  | | |
| 广播社团活动室 |  | 18 | | | 36 | 36 | 36 | 48 | 24 | | 36 | 48 | | 48 | 60 | | 24 | | 36 | 48 | | 48 | | 60 |  | | |
| 卫生保健室 |  | 48 | | | 48 | 48 | 60 | 60 | 48 | | 48 | 48 | | 60 | 60 | | 48 | | 48 | 48 | | 60 | | 60 |  | | |
| 会议接待室 |  | 60 | | | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | | 60 | 60 | | 80 | 80 | | 60 | | 60 | 60 | | 80 | | 80 |  | | |
| 三、后勤及生活用房 |  | 491 | | | 588 | 691 | 899 | 1104 | 491 | | 588 | 691 | | 899 | 1104 | | 611 | | 737 | 861 | | 1131 | | 1386 |  | | |
| 教工食堂 |  | 131 | | | 163 | 181 | 261 | 326 | 131 | | 163 | 181 | | 261 | 326 | | 131 | | 163 | 181 | | 261 | | 326 | 注6 | | |
| 学生食堂 |  | 供应午餐学校应设置。并应与寄宿生统一按就餐人数测算配置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注6 |
| 总务用房 |  | 50 | | | 60 | 70 | 80 | 90 | 50 | | 60 | 70 | | 80 | 90 | | 50 | | 60 | 70 | | 80 | | 90 |  | | |
| 传达值宿室 |  | 22 | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 22 | 22 | | 22 | 22 | | 22 | | 22 | 22 | | 22 | | 22 |  | | |
| 配电房 |  | 24 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | | 24 | 24 | | 24 | | 24 |  | | |
| 厕所 |  | 216 | | | 271 | 334 | 440 | 558 | 216 | | 271 | 334 | | 440 | 558 | | 336 | | 420 | 504 | | 672 | | 840 |  | | |
| 饮水间 |  | 24 | | | 24 | 36 | 48 | 60 | 24 | | 24 | 36 | | 48 | 60 | | 24 | | 24 | 36 | | 48 | | 60 |  | | |
| 开水房 |  | 24 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | 24 | | 24 | | 24 | 24 | | 24 | | 24 | 注7 | | |
| 自行车棚 |  | 根据实际需要设置，自行车存放面积按1m2/辆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

注；1.面积合计和各类用房面积小计未包括选配用房、根据需要设置的用房面积。

2.未加括号数字为应配数量；括号内数字为选配数量；“——”为不配备。

3.物理实验室中至少有一间力学实验室，需满足气垫导轨实验室要求，使用面积为125平米。标准Ⅱ化学数字探究实验室按生化数字探究

实验室设置。

4.理化生实验室辅房包括仪器室、准备室、药品室、生物标本室、实验员室等，各学科根据情况可灵活设置。但化学实验员室不得与准

备室、药品室合用。

5. 多功能教室、合班教室可以分别独立设置，也可以根据实际使用情况合并设置。

6.学校教工食堂、学生食堂应按就餐师生人数，依据规定面积定额统筹规划设置。

7.非寄宿制学校设置电热水器或直饮水机的可不设开水房。

附录二 **山东省普通中小学教育教学装备配备目录**

**附表2-1 普通高中艺术科教学专用设备配备目录**

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | | | | | | 备注 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24班 | 30班 | 36班 | 48班 | | 60班 |  | | |
| **一、高中美术教学器材配置标准** | | | | | | | | | | | |
| **1.美术鉴赏类** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 多媒体教学设备 | 计算机、大屏幕显示设备、高拍仪 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.2 | 民族服饰 | 不少于10种民族服装 | 套 | （1） | （1） | （1） | | （1） | （1） | 选配 | |
| 1.3 | 中外名画欣赏 | 美术多媒体音像资料 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.4 | 中外古代、近现代美术名作品 | 印刷品 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.5 | 高中美术教学挂图 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.6 | 镜框 | 600mm×450mm，600mm×900mm | 套 | (10) | (10) | (10) | | (10) | (10) | 选配 | |
| 2. 绘画与雕塑类 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 泥塑工具 | 含刮板、拍板、泥塑刀、刮刀、切割线、环形刀、喷壶，挤泥器 | 套 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 | 开设此项内容的学校配备 | | |
| 2.2 | 电窑 | 额定电压：AC220V；最高工作温度：1260°C，带有漏电保护装置 | 座 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 开设此项内容的学校配备 | | |
| 2.3 | 拉坯机 | 额定电压：AC220V；额定功率：350W；无极变速，带有漏电保护装置 | 台 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| 2.4 | 转台 | D=295mm，d=250mm | 台 | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 |
| 2.5 | 泥板机 | 升降手轮最大提高度：6cm；手柄摇动最大工作行程：58cm | 台 | (1) | (1) | (1) | | (1) | (1) |
| 2.6 | 练泥机 | 额定电压：AC220v、额定功率：1.5Kw | 台 | (1) | (1) | (1) | | (1) | (1) |
| 2.7 | 烘干机 | 额定电压：AC220V，温度可调 | 台 | （1） | | | | | |  | |
| 2.8 | 釉料、陶泥 |  |  | 适量 | | | | | |
| 2.9 | 作品展示架 | 木质、多层 | 个 | 根据需要配置 | | | | | |  | | |
| 2.10 | 小型版画机 | 带减速机 | 台 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |  | | |
| 2.11 | 版画工具 | 含胶棍（滚筒为橡胶或硅胶材质）、木蘑托、笔刀、笔刀刀片、木刻刀、石刻刀、油石、马莲 | 套 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 |  | | |
| 2.12 | 版画耗材 | 版画用板（木刻板、雪浮板、吹塑纸、300克白板纸、KT版等）、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色等)、油画棒、调墨板、纯棉版画纸或夹宣 |  | 根据需要配备 | | | | | |  | | |
| 2.13 | 中国画工具 | 含笔洗、笔架、砚台、墨、毛笔、画毡、梅花调色盘、镇尺、笔帘、印泥盒、印泥 | 套 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | | |
| 2.14 | 绘画工具 | 水粉笔、水彩笔、油画笔、铅笔、马克笔、橡皮、调色盒、喷壶 | 套 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 | 喷壶与泥塑合用 | | |
| 2.15 | 颜料 | 水粉颜料、水彩颜料、国画颜料、丙烯颜料 |  | 适量 | | | | | |  | |
| 2.16 | 纸张 | 毛边纸、宣纸、水粉纸、水彩纸、素描纸 |  | 适量 | | | | | |  | |
| 2.17 | 调色盒 | 24格 | 个 | (52) | (52) | (52) | | (52) | (52) | 选配 | | |
| 2.18 | 调色盘 | 梅花调色盘 | 块 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | | |
| 2.19 | 画板 | 不小于60cm×45cm | 块 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | | |
| 2.20 | 画架 | 高度不低于142cm | 个 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | | |
| 2.21 | 写生凳 |  | 个 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | | |
| 2.22 | 木制关节人 | 木质，高度不小于30cm | 个 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |  | | |
| 2.23 | 写生灯 | 高度不小于150cm，照射角度可调 | 个 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 |  | | |
| 2.24 | 写生台 | 不小于60cmx60cm | 张 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 |  | | |
| 2.25 | 衬布 | 不小于100cmx150cm | 块 | 20 | 20 | 30 | | 30 | 30 |  | | |
| 2.26 | 遮光窗帘 | 根据实际尺寸订做 | 块 | 根据需要配置 | | | | | |  | | |
| 2.27 | 石膏像 |  | 套 | 2 | 4 | 6 | | 8 | 10 |  | | |
| 2.28 | 石膏几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 2.29 | 静物 | 蜡果六件、器皿十六件、玩具等 | 套 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 |  | | |
| 2.30 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 2.31 | 民间美术样本 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 2.32 | 美术教学用品柜 | 不小于180cmX80cmX40cm | 个 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 2.33 | 白板 |  | 块 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| **3.设计与工艺类** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 手工工具 | 含剪刀、笔刀、刻刀、蛇形尺、圆规、花边剪、打孔器、直尺、订书机、美工刀、切割垫板等 | 套 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | | |
| 3.2 | 绘图工具 | 直尺、丁字尺、曲线板、三角板、圆规、比例尺、绘图笔、绘图模板 | 套 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | | |
| 3.3 | 计算机 | 含平面设计软件 | 台 | 与计算机室共用 | | | | | |  | | |
| 3.4 | 3D打印机 | 配套计算机 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 3.5 | 三维扫描仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 3.6 | 直尺 | 教师用 | 只 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 3.7 | 丁字尺 | 教师用 | 只 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 3.8 | 曲线板 | 教师用 | 块 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 3.9 | 三角板 | 教师用 | 付 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 3.10 | 大圆规 | 教师用 | 个 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 3.11 | 大三角板 | 教师用 | 付 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 3.12 | 工作台 | 六人工作台 | 个 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 |  | | |
| 3.13 | 白板 |  | 块 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | |
| 4书法篆刻类 | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 书法工具 | 笔、墨、砚、笔洗、镇尺、笔架、书法字帖等 | 套 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | |
| 4.2 | 篆刻工具 | 刻刀、夹具、章料、印泥、篆刻书籍等 | 套 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 |  | |
| 4.3 | 挂图 | 书法名作欣赏挂图 | 幅 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 4.4 | 白板 |  | 块 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 4.5 | 书画桌 | 双人桌，长度不小于150cm，宽度不小于50cm，宜为实木，仿古样式。 | 张 | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 |  | |
| 4.6 | 书画凳 | 学生用，宜为实木 | 把 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 |  | |
| 4.7 | 书画桌 | 教师用，长度不小于150cm，宽度不小于80cm，宜为实木，仿古样式。 | 张 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 4.8 | 书画椅 | 教师用，宜为实木，仿古样式 | 把 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 5现代媒体艺术类 | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 电子绘画板 | 学生用，不小于（2048）级压力，工作区域不小于（127mmX200mm）。 | 套 | (52) | (52) | (52) | (52) | | (52) |  | |
| 5.2 | 电子绘画板 | 教师用，不小于（2048）级压力，工作区域不小于（220mmX140mm） | 套 | (1) | (1) | (1) | (1) | | (1) |  | |
| 5.3 | 数码相机 | 不低于1800万像素. | 台 | 数量根据需要配置 | | | | | |  | |
| 5.4 | 数码摄像机 | 主流配置 | 台 | 数量根据需要配置 | | | | | |  | |
| 5.5 | 图像编辑软件 | 网络版 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |  | |
| 5.6 | 电脑设计软件 | 网络版 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |  | |
| 5.7 | 多媒体计算机 |  |  | 与计算机室共用 | | | | | |  | |
| **二、高中音乐教学器材配置标准** | | | | | | | | | | | |
| **1.音乐鉴赏类** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 多媒体设备 | 计算机、大屏幕显示设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.2 | 音响系统 | 功放、音箱、卡座、  媒体控制器、CD机 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.3 | 音乐播放器 | DVD/CD兼用 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.4 | 音乐家挂图 |  | 组 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 |  | |
| 1.5 | 高中音乐音像资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.6 | 《全国学生音乐欣赏曲库》 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 1.7 | 教材录音带 |  | 套 | 按音乐教师数量配备 | | | | | |  |
| 1.8 | 音乐欣赏教学资料 | 光盘或硬盘等载体 | 套 | 按音乐教师数量配备 | | | | | |  |
| 2.歌唱类 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 钢琴 | 88键 | 架 | 2-3 | 3 | 3-4 | | 4 | 4 |  | |
| 2.2 | 手风琴 | 120贝斯 | 架 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 2.3 | 钢琴 | 学生用 | 架 | 与小琴房配套，根据实际需要配备 | | | | | |  |
| 2.4 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 只 | 按音乐教师和小琴房数量配备 | | | | | |  |
| 3．创作类 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Midi作曲系统 | 电子合成器/音源 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 3.2 | 钢琴 | 学生用 | 架 | 与小琴房配套，根据实际需要配备 | | | | | |  | |
| 3.3 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 只 | 与小琴房配套，根据实际需要配备 | | | | | |  | |
| 4演奏类 | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 学生用乐器 | 钢琴及其他需要乐器 |  | 钢琴小琴房配套，其他乐器根据实际需要配备 | | | | | |  | |
| 4.2 | 乐器挂图 |  | 组 | 根据实际需要配备 | | | | | |  | |
| 4.3 | 识谱知识挂图 |  | 组 | 根据实际需要配备 | | | | | |  | |
| 4.4 | 架子鼓 | 七鼓 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 4.5 | 萨克斯 | Eb或Bb | 只 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 4.6 | 电吉他 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 4.7 | 电贝斯 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 5.舞蹈类 | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 练功鞋 |  | 双 | 若干 | | | | | |  | |
| 5.2 | 教学音响系统 | 功放、音箱、卡座、  媒体控制器、CD机 | 套 | 至少一套，有条件学校可为音乐教室配全 | | | | | |  | |
| 5.3 | 练功垫 |  | 个 | 若干 | | | | | |  | |
| 5.4 | 舞蹈服装 |  | 套 | 若干 | | | | | |  | |
| 6.戏剧表演类 | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 道具 | 根据学校设置剧目选择 |  | 若干 | | | | | |  | |
| 6.2 | 演出服装 | 根据学校设置剧目选择 |  | 若干 | | | | | |  | |
| 6.3 | 剧场设施 | 灯光、音响、烟幕、无线耳麦话筒、干冰机、泡泡机等 | 套 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | |
| 6.4 | 戏剧化妆箱 |  | 个 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 |  | |

注：各类器材配备目录中的重复器材，可根据使用频率，或分别配备，或共用。

**附表2-2 普通中小学校卫生保健专用设备配备目录**

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **卫生室** | | | | |
| 1.1 | 诊查床 |  | 张 | 1 |  |
| 1.2 | 诊察桌 |  | 张 | 1 |  |
| 1.3 | 诊察凳 |  | 个 | 2-4 |  |
| 1.4 | 对数灯光视力表 | 三合一2500mm | 个 | 1 |  |
| 1.5 | 身高坐高计 | 表盘式，不低于120kg | 台 | 1 |  |
| 1.6 | 体重秤 | 杠杆式 | 台 | 1 |  |
| 1.7 | 肺活量测试仪 | 浮筒式或电子式 | 台 | 2 | 可与体育共用 |
| 1.8 | 紫外线灯 | 移动式，可调控 | 台 | 2 |  |
| 1.9 | 急救箱 |  | 个 | 1 |  |
| 1.10 | 污物桶 | 脚踏式，不锈钢或ABS塑料材质，不低于8升 | 个 | 2 |  |
| 1.11 | 敷料缸 | φ90mm×90mm或直径不低于90mm | 个 | 1-6 | 根据需要增添 |
| 1.12 | 方盘 | 不低于300mmX200mm | 个 | 1-3 | 根据需要增添 |
| 1.13 | 带盖方盘 | 不低于230mm×150mm | 个 | 1-3 | 根据需要增添 |
| 1.14 | 高压消毒锅 | 不低于8升，手提电热式 | 个 | 1 |  |
| 1.15 | 医用镊子 | 12.5cm～25cm | 套 | 1 |  |
| 1.16 | 医用剪刀 | 不低于10种，140mm～220CM | 套 | 1 |  |
| 1.17 | 注射器 | 1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 只 | 根据需要配备 |  |
| 1.18 | 压舌板 |  | 只 | 10 |  |
| 1.19 | 体温计 |  | 只 | 5 |  |
| 1.20 | 止血带 |  | 条 | 根据需要配备 |  |
| 1.21 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 |  |
| 1.22 | 听诊器 |  | 支 | 2 |  |
| 1.23 | 担架 | 小型折叠式 | 副 | 1 |  |
| 1.24 | 药品柜 |  | 个 | 根据需要配备 |  |
| 1.25 | 健康档案橱 |  | 个 | 根据需要配备 |  |
| 1.26 | 放大镜（选配1） | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 1 | 由学校根据情况选择配置 |
| 1.27 | 异物针（选配1） |  | 套 | 1 |
| 1.28 | 酒精灯（选配1） |  |  |  |
| 1.29 | 冲眼壶（选配1） | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 1.30 | 受水器（选配1） | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 1.31 | 落地蛇形灯（选配1） | 不锈钢 | 台 | 1 |
| 1.32 | 双拐（选配2） | 铝合金 | 副 | (1) | 标准Ⅰ、标准Ⅱ必配 |
| 1.33 | 辨色图谱（选配2） |  | 本 | 1 |
| 1.34 | 握力计（选配2） | 电子 | 个 | （1） |
| 1.35 | 胸围尺（选配2） | 软皮尺 | 条 | 2 |
| 1.36 | 测径规（选配2） | 钢质 | 个 | 1 |
| 1.37 | 皮脂厚度测量仪（选配2） |  | 台 | 1 |
| **2** | **保健室** | | | | |
| 2.1 | 观察床 |  | 张 | 1 |  |
| 2.2 | 诊察桌 |  | 张 | 1 |  |
| 2.3 | 诊察凳 |  | 个 | 2-4 |  |
| 2.4 | 对数灯光视力表 | 三合一2500mm | 个 | 1 |  |
| 2.5 | 身高坐高计 |  | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 体重秤 | 杠杆式 | 台 | 1 |  |
| 2.7 | 急救箱 |  | 个 | 1 |  |
| 2.8 | 课桌椅测量尺 | 木质 | 根 | 1 |  |
| 2.9 | 压舌板 |  | 只 | 10 |  |
| 2.10 | 体温计 |  | 只 | 5 |  |
| 2.11 | 止血带 |  | 条 | 根据需要配备 |  |
| 2.12 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 1 |  |
| 2.13 | 听诊器 |  | 支 | 1 |  |
| 2.14 | 污物桶 | φ300mm | 个 | 1 |  |
| 2.15 | 健康档案橱 |  | 个 | 根据需要配备 |  |

**附表2-3 义务教育学校健康教育专用设备配备目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| 1 | 少年人体半身模型 | 件 | 1 | 与科学仪器共用 |
| 2 | 儿童骨骼模型 | 件 | 1 |
| 3 | 眼构造模型 | 件 | 1 |
| 4 | 儿童牙列模型 | 件 | 1 |
| 5 | 耳解剖模型 | 件 | 1 |  |
| 6 | 初中、小学健康教育多媒体教学软件 | 套 | （1） | 按相应学段配备 |
| 7 | 初中、小学健康教育教学挂图 | 套 | （1） |
| 8 | 初中、小学健康教育教学视听资料 | 套 | （1） |

**附表2-4 普通中小学校心理咨询室专用设备配备目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 |
| 1 | 办公桌、椅 | 套 | 1 |  |
| 2 | 单人休闲沙发（座椅） | 张 | 2 |  |
|  | 学生座椅 | 张 | 2～5 |  |
| 3 | 图书资料柜 | 个 | 1 |  |
| 4 | 期刊架 | 个 | 1 |  |
| 5 | 教师用计算机（含心理测评、沙盘档案管理等必要软件）、打印机 | 套 | 1 |  |
| 6 | 学生自助咨询用计算机（含心理测评分析软件） | 台 | 1-3 | 根据需要配备 |
| 7 | 心理分析沙盘（沙盘、十大类沙具） | 套 | 1 |  |
| 8 | 沙具摆架 | 个 | 1 |  |
| 9 | 音像播放设备 | 套 | 1 |  |
| 10 | 饮水机（冷热式） | 台 | 1 |  |
| 11 | 基础宣泄人（柱） | 套 | 1 | 根据需要配备 |
| 12 | 音乐放松设备（可用多媒体计算机加小音箱替代） |  |  | 根据需要配备 |
| 13 | 心理图书、报刊 |  |  | 根据需要配备 |
| 14 | 视听资料 |  |  | 根据需要配备 |

说明：本表所列设备为心理咨询室的基础设备，配备心理活动室的学校可根据开展的业务和需求，选择配置其他心理咨询、辅导的专业设备及软件。

**附表2-5 义务教育学校劳动与技术教育设备配备目录**

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学 | 初中 | 九年制 |
| **1** | **陶工—设计与制作** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 1.1 | 拉坯机 | 自动调速带有漏电保护装置 | 台 | 8 | 10 | 10 | 与美术共用 |
| 1.2 | 电窑 | 电脑控温 | 座 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | 烘干机（选配） |  | 台 | （1） | （1） | （1） |
| 1.4 | 转台 | D=295mm，d=250mm | 台 | 23 | 25 | 25 |
| 1.5 | 陶工工具 |  | 套 | 23 | 25 | 25 |
| **2** | **木工—设计与制作** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 2.1 | 木工工作台 | 实木台面,  900㎜×1800㎜ | 台 | 8 | 8 | 8 | 可与金工工作台合用 |
| 2.2 | 木工工具 | 套装 | 套 | 8 | 8 | 8 | 与美术共用 |
| 2.3 | 微型木工加工机械 | 套装 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| **3** | **金工—设计与制作** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 3.1 | 金工工作台 | 实木台面，带金属保护网。900㎜×1800㎜ | 台 |  | 8 | 8 | 可与木工工作台合用 |
| 3.2 | 金工工具 | 套装 | 套 |  | 8 | 8 | 与美术共用 |
| 3.3 | 游标卡尺 |  | 把 |  | 8 | 8 |  |
| 3.4 | 简易平台 |  | 台 |  | 1 | 1 |  |
| 3.5 | 台虎钳 | 旋转式，100mm～200mm | 台 |  | 16 | 16 |  |
| 3.6 | 微型金工车床 |  | 台 |  | (1) | (1) |  |
| 3.7 | 台钻 | 小型 | 台 |  | (1) | (1) |
| 3.8 | 砂轮机 | 小型，单相，300W，3000vpm | 台 |  | (1) | (1) |
| **4** | **电子制作、电子控制技术** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 4.1 | 电路实验与设计资源包 | 含多用电子实验平台一套，实验电路套件11套可以完成电源指示灯、紧急呼叫器 、电容器充放电、自动延时灯、手控彩灯、自动小夜灯 、热敏报警器 、水质探测器 、简易刷卡器、简易噪声探测器、视力保护提醒器、自动小风扇、电场探测器、防盗报警器、节日循环彩灯15个实验，万用表、螺丝刀、尖嘴钳、偏口钳等工具一套 | 套 | 23 | 25 | 25 |  |
| 4.2 | 电子操作台 | 24V，双人 | 台 | 23 | 25 | 25 |  |
| 4.3 | 电子信号测试工具 | 信号源、高低频信号发生器、示波器 | 套 | （6） | 6 | 6 | 可与物理学科合用 |
| **5** | **种植技术** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 5.2 | 种植工具 | 室外种植用 | 套 | 8 | 10 | 10 | 室外种植配备 |
| 5.1 | 小型种植工具 |  | 套 | 23 | 25 | 25 | 温室种植配备 |
| 5.3 | 喷壶 | 大小各一 | 套 | 5 | 5 | 5 |
| 5.4 | 筛子 | 大小各一 | 套 | 5 | 5 | 5 |
| 5.5 | 喷雾器 |  | 付 | 5 | 5 | 5 |
| 5.6 | 花盆 |  | 套 | 根据需要配备 | | |
| 5.7 | 无土栽培设施 |  |  | 根据需要配备 | | |
| 5.8 | 盆景制作用具 |  | 套 | 46 | 50 | 50 | 盆景制作配备 |
|  | 盆景盆、制作材料 |  |  | 根据需要配备 | | |
| 5.9 | 育种育苗箱 |  | 个 | 8 | 8 | 8 | 育苗用 |
| 5.10 | 育种盆 |  | 个 | 数量根据需要配备 | | |
| 5.11 | 种子 |  |  | 根据需要配备 | | |
| **6** | **养殖技术** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 6.1 | 饲养用具 |  | 套 | 8 | 10 | 10 | 饲养小动物配备 |
| 6.2 | 防治疫病用具 |  | 套 | 5 | 5 | 5 |
| 6.3 | 鱼类养殖箱 |  | 个 | 8 | 10 | 10 | 饲养鱼类配备 |
| 6.4 | 鱼类养殖用具 |  | 套 | 8 | 10 | 10 |
| 6.5 | 加氧机 |  | 个 | 2 | 2 | 2 |
| **7** | **器械维修技术** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 7.1 | 自行车零配件 |  | 套 | 5 | 5 | 5 | 自行车维修配备 |
| 7.2 | 自行车 |  | 辆 | 5 | 5 | 5 |
| 7.3 | 自行车维修工具 |  | 套 | 23 | 25 | 25 |
| 7.4 | 水暖维修工具 |  | 套 | —— | 25 | 25 | 水暖维修配备 |
| 7.5 | 通用水暖器材 |  | 套 | 根据需要配备 | | |
| **8** | **服装缝纫及其设计** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 8.1 | 缝纫机 |  | 台 |  | 10 | 10 |  |
| 8.2 | 锁边机 |  | 台 |  | 2 | 2 |  |
| 8.3 | 缝纫机维修工具 |  | 套 |  | 2 | 2 |  |
| 8.4 | 裁剪工具 |  | 套 |  | 10 | 10 |  |
| 8.5 | 裁剪工作台 |  | 个 |  | 6 | 6 |  |
| 8.6 | 人体模特 |  | 个 |  | 2 | 2 |  |
| 8.7 | 服装设计软件 |  | 套 |  | 1 | 1 | 与计算机配套使用 |
| **9** | **烹饪技术** | | | | | | 开设此项目的学校配置。 |
| 9.1 | 炊具 | 炒锅、汤锅、饼铛等 | 套 | 8 | 10 | 10 |  |
|  | 面食加工工具 |  | 套 | 8 | 10 | 10 |  |
|  | 菜品加工工具 |  | 套 | 8 | 10 | 10 |  |
| 9.2 | 炉具 | 电磁炉 | 套 | 8 | 10 | 10 |  |
|  | 抽油烟机 |  | 个 | 8 | 10 | 10 | 或专用教室安装排风扇等排烟设施。 |
| 9.3 | 餐具 |  | 套 | 8 | 10 | 10 |  |
|  | 面点加工台 |  | 张 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 菜品加工台 | 生熟分开 | 张 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 水槽、水嘴 |  | 套 | 根据需要设置 | | |  |
| 9.4 | 电冰箱 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9.5 | 消毒柜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| **10** | **家用电工技术** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 10.1 | 电能表 | 单相 | 只 | - | 25 | 25 |  |
| 10.2 | 数字多用电表 |  | 只 | - | 25 | 25 |  |
| 10.3 | 漏电保护器 |  | 只 | - | 25 | 25 |  |
| 10.4 | 照明电路线路板 |  | 套 | - | 25 | 25 |  |
| 10.5 | 电工工具箱 |  | 套 | - | 25 | 25 | 与电子制作技术共用 |
| **11** | **手工** | | | | | | 开设此项目的学校配置 |
| 11.1 | 刺绣工具（十字绣） |  | 套 | 46 | 25 | 25 | 开设此项目的学校配置 |
| 11.2 | 毛线编织工具 |  | 套 | 46 | 25 | 25 | 开设此项目的学校配置 |
| 11.3 | 布艺工具 |  | 套 | 46 | 25 | 25 | 开设此项目的学校配置 |
| 11.4 | 面塑（泥塑）工具 |  | 套 | 46 | 25 | 25 | 开设此项目的学校配置 |
| 11.5 | 雕刻工具 |  | 套 | 46 | 25 | 25 | 开设此项目的学校配置 |
| 11.6 | 中国结制作材料 |  | 套 | 46 | 25 | 25 | 开设此项目的学校配置 |
| 11.7 | 小制作工具（木工工具、小五金等） |  | 套 | （8） | 8 | 8 | 与木工、金工制作技术共用 |
| 11.8 | DIY创意手工制作 | 各类DIY创意手工工具 | 套 | 根据开设的  项目类型配备 | | | 开设此项目的学校配置 |
| 11.8 | 中小学手工制作劳技课教学挂图 |  | 套 | （根据需要选配） | | |  |
|  | 其他 | | | | | |  |
| 12 | 生命与人、人际关系、城市与乡村发展教育 | 电视机（34吋）、VCD（DVD）机、相关音像资料、图书、报刊、图表、其他配套用品等 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 生活模拟、模拟避险自救教育 | 日常生活用品、仿真人体模型、常用医疗急救药品及器械、安全教育音像资料、图书、挂图、其他配套用品等 | 套 | 1 | 1 | 1 | 可设置逃生自救演练活动室 |
| 14 | 社会实践、研究性学习 | 录音机、照相机、摄像机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 与现代教育技术装备共用 |

说明：本目录供开设上述项目学校作为配备器材的参考。学校开设的其他劳动技术教育项目，由学校根据需要配备。

**附表2-6 普通高中通用技术（必修）实验室设施配备目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数与  规格要求 | 备注 |
| 技术设计室 | | | | | |
| 5201 | 教师用演示讲桌 | 张 | 1 | 有电源总控装置和信息网络接口 |  |
| 5202 | 多媒体教学设备 | 套 | 1 | 不低于65寸一体机或投影机与电子白板、高拍仪等设备 |  |
| 5203 | 学生书写设计两用桌 | 张 | 25 | 1200mm×600mm×780mm，设有二、三插孔座 |  |
| 5204 | 学生坐凳 | 张 | 50 | 稳定性好，结实耐用 |  |
| 5205 | 器材柜 | 套 | 4 | 分层，玻璃门 |  |
| 5206 | 作品陈列柜 | 套 | 2 | 分层，玻璃门 |  |
| 5207 | 书写板 | 块 | 1 | 4000mm×1000mm |  |
| 5208 | 打印机 | 台 | 1 | 根据需要选配 |  |
| 5209 | 数码相机 | 部 | 1 | 数码型，≥1000万像素，2G |  |
| 技术制作室 | | | | | |
| 5210 | 教师用演示台 | 张 | 1 | 实木台面，有电源总控装置和信息网络接口，有必要演示工具 |  |
| 5211 | 学生加工工作台 | 张 | 6-8 | 6人或8人实木台、中间应设隔离网，设有二、三插孔座，下有工具柜，结实、抗砸、抗压、耐热。 |  |
| 5212 | 公用工作台 | 张 | 1-2 | 实木台，用于安装共用加工设备。 |  |
| 5204 | 学生坐凳 | 张 | 50 | 升降式 |  |
| 5202 | 多媒体教学设备 | 套 | 1 | 不低于65寸一体机或投影机、白板高拍仪等设备 |  |
| 5213 | 工具陈列架 | 个 | 4 |  |  |
| 5206 | 作品陈列柜 | 套 | 2 | 分层，玻璃门 |  |
| 5207 | 书写板 | 块 | 1 | 4000mm×1000mm |  |
| 52014 | 急救药箱 | 个 | 1 | 配备常用外伤急救药品及使用说明。 |  |
| 5215 | 水池 | 个 | 2 |  |  |
| 5216 | 灭火器 | 套 | 2 | 4Kg，干粉灭火器 |  |
| 5217 | 护目镜 | 付 | 50 |  |  |
| 5218 | 工作服 | 套 | 适量 |  |  |
| 5219 | 袖套 | 套 | 适量 | 车工用 |  |
| 5220 | 工作帽 | 套 | 适量 | 长发防护（女生用） |  |
| 5221 | 手套 | 付 | 50 |  |  |

**附表2-7 普通中小学教育信息化及现代教育技术设备配备目录**

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非完全小学 | 完全小学 | 九年制及初中 | 高级中学 |
| 1 | 学生用计算机 |  | 台 | 班额/2 | 计算机教室数\*班额 | | | 注1 |
| 2 | 专任教师用  计算机 |  | 台 | 按专任教师每人一机配置 | | | |  |
| 3 | 办公用计算机 |  | 台 | 1 | 1-4 | 2-6 | 4-12 | 学校教务、人事、财务、图书、资产管理等专用 |
| 4 | 管理服务平台 | 办公系统、后勤管理系统宜使用上级教育行政部门建设的管理服务平台。  学校可根据本校管理实际需要，建立内部管理服务系统。 | | | | | | |
| 5 | 教学资源平台 | 教育资源（包括各类教育资源、各学科的教学资料及多媒体资源、应用软件及工具平台）、教学平台（含自动排课系统、教师评价系统、备课系统、教学资源库、师生空间等）宜使用上级教育行政部门建设的教学资源平台，也可使用互联网提供的服务平台。  学校网络系统应支持和满足“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”需要，应建立本校校本资源库，与上级教育行政部门建设的教学资源平台相结合。 | | | | | | |
| 6 | 校园网络设备 |  |  | 根据需要配置 | | | | 注：2 |
| 7 | “班班通“多媒体设备 |  | 套 | 普通教室数\*1 | | | | 注：3 |
| 8 | 专用多媒体  设备 |  | 套 | 专用教室每学科不少于一套，教研中心、多功能教室及合班教室每室一套 | | | | 注：3 |
| 9 | 录播设备 | 标清以上智能录播设备或移动录播设备 | 套 | 根据录播室数量配备 | | | |  |
| 10 | 校园监控设施 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 摄像头数量及红外报警装置根据需要配备 |
| 11 | 校园电视台  设备 | 摄、录、播、编辑设备，且接入校园网 | 套 | —— | （1） | （1） | （1） | 选配 |
| 12 | 校园广播设备 | 播音、扩音等设备 | 套 | （1） | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 校园一卡通设备 |  | 套 | 寄宿制学校根据需要配备 | | | |  |
| 14 | 摄像机 |  | 台 | —— | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 各学科共用 |
| 15 | 电视机 |  | 台 | 1 | （2） | （2） | （2） |
| 16 | 照相机 | 数码相机，不低于1000像素 | 台 | —— | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
| 17 | 扫描仪 |  | 台 | —— | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 各学科共用，打印机与办公用计算机配套。 |
| 18 | 打印机 |  | 台 | 1 | 1-4 | 2-6 | 6-12 |
| 19 | 复印速印  一体机 |  | 台 | —— | （1） | 1-2 | 2-3 |

注: 1.计算机教室应配套配备教师用和学生用计算机、计算机管理软件。不完全小学仅开设信息技术课程的学校配备学生用计算机。

2.校园网络设备主要包括路由器、交换机、无线AP、系统(应用)软件和相关弱电设备等。有条件学校可以将校园网络与校园闭路电视系统、广播系统、监视系统多网合一。

3.多功能室多媒体设备主要包括大屏幕显示设备、计算机、视频展台、扩音设备及管理设备等。普通教室及各学科专用教室、教研中心多媒体设备应配备显示设备(一般为交互式显示设备，一体机)，根据需要配备计算机、视频展台等。

4.学科专用仪器目录中所列现代教育技术设备与本项中设备重复的，不再重复配备。

**附表2-8 普通中小学图书馆装备标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小学 | 九年制 | 初级中学 | 高级中学 |
| 教师阅览室座位数/教师人数 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 学生阅览室座位/学生人数 | 1/20 | 1/15 | 1/12 | 1/10 |
| 电子阅览座位/学生人数 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
| 人均藏书量(册数) | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 年生均新增图书（册） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 报刊种类 | 60 | 80 | 80 | 120 |
| 工具书、教学参考书种类 | 120 | 180 | 180 | 250 |

 说明：1.藏书中每种书籍配备复本量应视学校规模和图书种类而定，一般不超过5册，推荐学生阅读书目可适当增加。。

2﹒具有配套的候借厅、采编、资料和管理办公室，配备现代化的管理设备。

3﹒提倡借阅一体化布局，师生阅览室应按开架阅览布置，有温馨的阅读环境，宜配置空调等降温取暖设施。。

4﹒新建学校图书馆的馆藏文献可在3年内逐步达标。

**附表2-9 普通中小学图书室（馆）藏书分类比例表**

| 部 类 | | 分类比例 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 五大部类 | 22个基本部类 | 小学 | 中学 |
| 第一大类 | A.马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 1.5％ | 2％ |
| 第二大类 | B.哲学、宗教 | 1.5％ | 2％ |
| 第三大类 | C.社会科学总论 | 64％ | 54％ |
| D.政治法律 |
| E.军事 |
| F.经济 |
| G.文化、科学、教育、体育 |
| H.语言、文字 |
| I.文学 |
| J.艺术 |
| K.历史、地理 |
| 第四大类 | N.自然科学总论 | 28％ | 38％ |
| O.数学科学和化学 |
| P.天文学、地球科学 |
| Q.生物科学 |
| R.医药、卫生 |
| S.农业科学 |
| T.工业技术 |
| U.交通运输 |
| V.航空、航天 |
| X.环境科学、安全科学 |
| 第五大类 | Z.综合性图书 | 5％ | 4％ |

**附表2-10**  特殊教育资源教室设施设备配备目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本配备 | | | | | |
| 类别 | 名称 | | | | 适用对象 |
| 基础  设备 | 办公用具 | 办公桌椅、电脑、电子白板；各种文件资料柜及书柜、储存柜或置物架等。 | | |  |
| 学习用具 | 课桌椅等（含肢体残疾学生使用的轮椅桌及矫形椅、和低视力学生使用的升降桌及椅子等） | | |  |
| 学生电脑及相关学习软件 | | |  |
| 有声读书机、盲用便携式电脑等 | | | 供视力残疾学生使用 |
| 图书音像 | 特殊教育专业书籍及杂志、一般教育/心理书籍、教法类图书、康复医学类图书及各种专业工具书籍包括手语类、盲文类等相关图书等；  儿童、青少年阅读的各类图书（含绘本）及音像资料、益智类光盘等 | | | |  |
| 儿童、青少年阅读的大字及盲文读物、语音读物、触摸式读物 | | | | 供视力残疾学生使用 |
| 益智类教  具学具类 | 橡皮泥、棋子、画笔、模型、玩具、塑封的实物或卡片等；儿童图形认知板、字母数字列车、几何图形插件、蒙台梭利教具、早期干预卡片等能够促进学生认知能力发展的教具学具 | | | | 供智障或低龄残疾学生使用 |
| 肢体  运动辅助类 | 大动作训练 | | 步态训练器、支撑器、助行器及跳绳、拐杖、球类等能够促进学生大运动技能发展的简单器具 | | 供肢体残疾及感觉统合失调学生使用 |
| 精细动作训练 | | 分指板、抓握练习器、套圈、沙袋、不同硬度和粗细度的磨砂板及手功能训练材料、OT操作台（注：串珠、小型拼接积木、扣子等都可以帮助精细运动的发展） | |
| 感觉统合训练 | | 滚筒、大龙球、触觉球、吊揽系列、滑梯和滑板、蹦床、跳袋等 | |
| 听觉及沟通辅助类 | 听觉功能及手语训练 | | 训练听觉功能的各种产生不同频率、响度、声音的物品等;手语训练卡片及光盘等；助听器及保养仓等 | | 供听力残疾学生使用 |
| 言语沟通训练 | | 用于呼吸、发声、语音训练的物品（蜡烛、气球等 ）、图片、学具（喇叭、哨子、游戏版等）及软件光盘；语言训练卡片、沟通板、语言能力评估与训练材料等 | | 供言语残疾学生使用 |
| 视觉  辅助  类 | 盲文书写工具及盲用教学具 | | 盲文板、盲文笔及盲文纸；  盲用直尺、盲用三角板、盲用算盘、盲用量角器、盲用圆规、盲用卷尺、盲用绘图板等； | | 供视力残疾（全盲）学生使用 |
| 教材及辅具 | | 盲文版教材及各种触摸图集、模型；  语音计算器、盲杖、眼罩等 | |
| 视觉辅助设备 | | 视功能训练工具及材料；  便携式助视器或放大镜、望远镜、可调式照明灯等 | | 供视力残疾（低视力）学生使用 |
| 教材及其他 | | 大字版教材及图集；  助写板、大字格作业本及其他视知觉训练材料等 | |
| 二、可选设备 | | | | | |
| 类别 | 名称 | | | 适用对象 | |
| 肢体  运动  辅助  类 | 太极平衡板、手摇旋转器、跳袋、平衡木、独脚椅、平衡功能评定及训练设备等；  作业治疗器等、踏步器、平衡功能评定及训练设备、上肢运动功能训练设备、下肢运动功能训练设备、轮椅等；  多感官统合训练设备 | | | 供肢体残疾及感觉统合失调学生使用 | |
| 听觉  及沟  通辅  助类 | 手语教学软件等；  言语语言沟通评估训练设备等；  早期语言干预或康复设备 | | | 供听力残疾、言语残疾学生使用 | |
| 视觉  辅助  类 | 盲文打字机、点显器等；  著名建筑模型及常用动物模型标本等；  盲用电脑及软件、盲文打印机等 | | | 供视力残疾（全盲）学生使用 | |
| 可调节式阅读支架、闭路电视放大机等；  视力及视野测试及评估设备等；  视动协调类训练材料等 | | | 供视力残疾（低视力）学生使用 | |
| 身心  发展  评估  工具 | 学习风格评估量表及工具；  阅读学习能力评估量表及工具；  数学学习能力评估量表及工具；  大动作、精细动作、体能评估量表及工具；  情绪行为问题评估量表及工具；  认知评估量表及工具等 | | |  | |
| 心理康复训练类 | 认知干预操作用具；  沙盘等；  进行音乐治疗时使用的电子琴、吉他、音响等（民族地区可选配当地相应的民族乐器） | | |  | |

备注：1.未特别标明适用对象的，适用各类残疾学生。

2.对有明确适用对象的设备，学校可依据招收的残疾学生类型，选择配置相

应的设施设备。

3.学校体育类、音乐类、美工类、自然科学类设施设备、用品用具可共用或

借用，配备目录中不再重复。

**附录三 本标准用词说明**

一、 在执行本标准条文严格程度的不同用词，说明如下：

（一）表示严格，非这样做不可的用词；

正面词采用**“必须”**

反面词采用**“严禁”**。

（二）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词；

正面词**“应”**

反面词采用**“不应”**或**“不得**”

（三）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应该这样做的用词；

正面词**“宜”**

反面词采用**“不宜”**

（四）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：，

正面词采用**“可”，**反面词采用**“不可”。**

二、条文中指明必须按其他有关标准和规范执行的写法为：

“应符合……规定（或要求）”或“应按……执行”。非必须按指定的标准和其他定执行的写法为：“可参照……的规定（或要求）”。